[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip dhcp pool

モード: グローバルコンフィグモード --> DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# [no] ip dhcp pool NAME`

DHCPプールを新規作成し、これを編集するためのDHCPモードに移行する。あるいは、既存のDHCPプールの編集を行うため、DHCPモードに移行する。
no形式で実行した場合はDHCPプールの設定（DHCPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
DHCPプールは、DHCPクライアントに与えるIPアドレスの範囲（DHCPレンジ）や使用時間（リース時間）、各種IP設定情報（DHCPオプション）をまとめたもの。DHCPサーバーとして動作させるIPインターフェースごとに定義する。また、同じIPインターフェースでも、リース時間が異なる場合は別のDHCPプールを定義する必要がある。
DHCPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`NAME` | DHCPプール名

### 使用例

■ DHCPプール「userdoc」を作成する。

    awplus(config)# ip dhcp pool userdoc ↓
    awplus(dhcp-config)#

■ DHCPプール「userdoc」を削除する。

    awplus(config)# no ip dhcp pool userdoc ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ DHCPプールを作成したら、最初にDHCPクライアントの存在するIPサブネットをnetworkコマンドで指定すること。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
|
+- bootfile（DHCPモード）
+- default-router（DHCPモード）
+- dns-server（DHCPモード）
+- domain-name（DHCPモード）
+- host（DHCPモード）
+- lease（DHCPモード）
+- network（DHCPモード）
+- next-server（DHCPモード）
+- option（DHCPモード）
+- probe enable（DHCPモード）
+- probe packets（DHCPモード）
+- probe timeout（DHCPモード）
+- probe type（DHCPモード）
+- range（DHCPモード）
+- subnet-mask（DHCPモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
service dhcp-server（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F