[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# atmf working-set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf working-set {NODELIST | group GROUPLIST}`

指定したノードを操作対象とするワーキングセットプロンプトに移動する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODELIST` | ノード名。カンマ区切りで複数指定が可能（カンマの前後にスペースを入れないこと）。本来ノード名には大文字小文字の区別はないが、本パラメーターに限って大文字小文字を区別するので注意
`group GROUPLIST` | グループ名。カンマ区切りで複数指定が可能（カンマの前後にスペースを入れないこと）。atmf groupコマンドで定義したグループ名に加え、下記の予約済みグループ名も指定可能。all, current, local以外は大文字小文字を区別する
| `all` | すべてのノード
| `current` | 現在の操作対象ノード
| `local` | ローカルノード（自ノード）
| `master` | すべてのマスター
| `poe` | すべてのPoE対応機種
| `x8100` | すべてのSwitchBlade x8100
| `x900` | すべてのSwitchBlade x908とx900シリーズ
| `x610` | すべてのx610シリーズ
| `x510` | すべてのx510シリーズとAT-IX5-28GPX

### 使用例

■ AMFノードFSW241とFSW242を操作対象とするワーキングセットプロンプトに移行する。

    SBx81# atmf working-set FSW241,FSW242 ↓
    ===============
    FSW241, FSW242:
    ===============

    Working set join

    AMF001[2]#

■ すべてのノードを操作対象とするワーキングセットプロンプトに移行する。予約済みグループ「all」は、AMFネットワーク上のすべてのノードを含む。

    SBx81# atmf working-set group all ↓
    ==============================================
    ESW231, FSW241, FSW242, FSW243, FSW244, SBx81:
    ==============================================

    Working set join

    AMF001[6]#

本コマンド実行時に表示される項目の意味は次のとおり。

- ワーキングセットに含まれるノード名の一覧

      ==============================================
      ESW231, FSW241, FSW242, FSW243, FSW244, SBx81:
      ==============================================

- ワーキングセットを対象とした場合のプロンプト（ワーキングセットプロンプト）。
  AMF001の部分はatmf network-nameコマンドで設定したAMFネットワーク名、[6]はワーキングセットに含まれるノードの数を示す。

      AMF001[6]#

  なお、ワーキングセットプロンプトでモード移動をともなうコマンドを実行したところ、一部のノードで該当コマンドがエラーとなった場合は、ノード数の表示が次のように変化する。ここで[6:1]は、ワーキングセットには6台のノードが含まれるが、現在のコマンドモードではそのうちの1台にしかコマンドが発行されないことを意味する。

      AMF001[6]# configure terminal ↓
      Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
      AMF001[6](config)# interface port1.1.1-1.1.8 ↓
      // これら5台のノードには
      =======================================
      ESW231, FSW241, FSW242, FSW243, FSW244:
      =======================================

      // port1.1.1（〜1.1.8）が存在しない
      % Can't find interface port1.1.1

      // よって、これ以降のコマンドは6台中1台（SBx81）にしか適用されない
      AMF001[6:1](config-if)#

  この場合も、該当コマンドモードを抜ければ、ワーキングセットプロンプトのノード数表示が元に戻り、ワーキングセットの全ノードにコマンドが発行されるようになる。

      AMF001[6:1](config-if)# exit ↓
      AMF001[6](config)#

■ 操作対象をローカルノードだけに戻す。
自ノードを表す予約済みグループ名「local」を指定した場合は、ワーキングセットのプロンプトから通常のプロンプト（ローカルプロンプト）に戻る。
また、自ノード名だけを指定した場合や、自ノードだけが含まれるグループを指定した場合、すなわち、ワーキングセットの対象ノードが自ノードだけになる場合もローカルプロンプトに戻る。

    AMF001[6]# atmf working-set group local ↓
    ======
    SBx81:
    ======

    Working set join

    SBx81#

> Note - ワーキングセットプロンプトのEXECモード（特権、非特権とも）でexitコマンドを実行すると、マスターのCLIからログアウトしてしまうため注意。ワーキングセットプロンプトからマスターCLI単機のプロンプト（ローカルプロンプト）に戻りたいときは、上の例のように本コマンドでgroup localを指定すること。

### 注意・補足事項

■ ワーキングセットプロンプトでは、マスターのCLIにログインしたときのユーザー名、パスワードで他ノードへのアクセスを行う。そのため、AMFノード間では、ワーキングセット機能で使うユーザー名とパスワードを統一しておくこと。なお、マスターとユーザー名、パスワードの情報が一致していないノードはワーキングセット経由での操作ができないが、AMFリモートログイン機能（atmf remote-loginコマンド）であれば、userパラメーターを指定することで任意のユーザー名、パスワードによるログインが可能。
■ 特権パスワードが必要なユーザー（権限1〜14のユーザー）でマスターのCLIにログインしている場合、ワーキングセット経由でコマンドを実行するたびに特権パスワードの入力を求められる。これを回避するには、特権パスワードが不要なユーザーでマスターのCLIにログインすればよい。

### 関連コマンド

atmf group（グローバルコンフィグモード）
atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
atmf remote-login（特権EXECモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
show atmf group（特権EXECモード）
show atmf group members（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show atmf working-set（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F