[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# prefix-delegation pool

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# prefix-delegation pool POOLNAME [lifetime [VALID] [PREFERRED]]`

`(config-dhcp6)# no prefix-delegation pool POOLNAME`

DHCPv6 PDクライアントに対して動的に割り当てるプレフィックスプールを追加する。
no形式で実行した場合は、動的割り当てプレフィックスプールを削除する。

### パラメーター

`POOLNAME` | プレフィックスプール名。ipv6 local poolコマンドで作成したプール名を指定する
`VALID :=` | `{<5-315360000> | infinite}`
| プレフィックスの最終有効時間（秒）。少なくともPREFERREDパラメーターの値と同じか、それよりも大きい値でなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）
`PREFERRED :=` | `{<5-315360000> | infinite}`
| プレフィックスの推奨有効時間（秒）。VALIDパラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

### 使用例

■ DHCPv6プールp1において、DHCPv6 PDクライアントにプレフィックスプールBlockToDelegateからプレフィックスを割り当てるよう設定する。割り当てるプレフィックスの仕様（BlockToDelegate）はipv6 local poolコマンドであらかじめ設定しておく。

    awplus(config)# ipv6 local pool BlockToDelegate 2001:db8:10::/48 64 ↓
    awplus(config)# ipv6 dhcp pool p1 ↓
    awplus(config-dhcp6)# prefix-delegation pool BlockToDelegate ↓

### コマンドツリー

`ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
|
+- prefix-delegation pool（DHCPv6モード）
`

### 関連コマンド

ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
ipv6 local pool（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F