[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# switch provision

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# switch <1-8> {provision | reprovision} SWITCH`

`(config)# no switch <1-8> provision`

スタックメンバーの機種を事前設定する。
no形式で実行した場合はすでに設定済みの事前設定を削除する。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。VCSグループに参加しているメンバーのIDを指定した場合はエラーになる
`provision` | 対象のメンバーで、指定の機種を使用するよう事前設定する
`reprovision` | 事前設定内容を再設定する
`SWITCH` | 事前設定する機種。以下から選択する
| `x510-28` |
| `x510-52` |

### 使用例

■ スタックメンバーID=2の機種を事前設定する。

    awplus(config)# switch 2 provision x510-52 ↓

■ スタックメンバーID=2の機種の事前設定を変更する。

    awplus(config)# switch 2 reprovision x510-28 ↓

■ スタックメンバーID=2の機種の事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 2 provision ↓

### 注意・補足事項

■ VCSグループにメンバーが参加したとき、ランニングコンフィグには本コマンドが自動設定される。VCSグループに参加しているメンバーのIDに対する設定の変更や削除はできない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- switch provision（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show provisioning（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F