[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# sflow sampling-rate

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow sampling-rate [0|<256-16777215>]`

対象ポートにおけるsFlowサンプリング周期（何フレームごとにサンプリングするか）を設定する。

### パラメーター

`0` | サンプリングを無効にする（デフォルト）
`<256-16777215>` | サンプリング周期（フレーム数）

### 使用例

    sflow sampling-rate 256

### 注意・補足事項

■ 10GインターフェースでJumbo Frameをサンプリングする場合はサンプリングレートを1000以上に設定する必要がある。サンプリングレートが1000未満の場合、通信ロスが発生することがある。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- sflow sampling-rate（インターフェースモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F