[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 pim register-rp-reachability

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim register-rp-reachability`

（PIM-SMv6）RP-reachabilityチェックを行うよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定ではRP-reachabilityチェックを行わない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ipv6 pim register-rp-reachability（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F