[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server http-redirect

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server http-redirect`

Web認証サーバーにおいてHTTPリダイレクト機能を有効にする。
no形式で実行した場合はHTTPリダイレクト機能を無効にする。
初期設定は有効。
HTTPリダイレクト機能有効時は、Web認証が有効なポートで受信したHTTPリクエストをWeb認証サーバーのURLにリダイレクトする。このとき、auth-web-server ipaddressコマンドで待ち受けIPアドレスを明示的に設定している場合、リダイレクト先URLのホスト部にそのアドレスをセットする。初期状態のように待ち受けIPアドレスを設定していない場合は、HTTPリクエストを受信したインターフェースのIPアドレスをリダイレクト先URLのホスト部にセットする。

### 注意・補足事項

■ HTTPリダイレクトの対象となるのは、本製品のMACアドレス宛てに送られてきたHTTPパケット（auth-web-server portコマンドとauth-web-server intercept-portコマンドで指定したポート宛てのTCPパケット）、すなわち、ルーティングパケットと本製品宛てパケットだけ。スイッチングパケットは対象とならないので注意。
■ auth-web-server portコマンドでWeb認証サーバーのHTTP用待ち受けポートを変更している場合や、auth-web-server intercept-portコマンドで指定したポート宛てのHTTPリクエストの場合は、リダイレクト先URLのTCPポートもその値となる。
■ auth-web-server intercept-portコマンドを設定している場合は、HTTPリダイレクトを無効化しないこと。
■ HTTPリダイレクトは、auth-web-server sslコマンドでHTTPSを使うよう設定しているときでも使用できる。その場合、リダイレクト先URLのスキームもhttpではなくhttpsとなる。また、TCPポートはauth-web-server sslportコマンドで指定した値となる（初期設定では443）。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server http-redirect（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ipaddress（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ssl（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server sslport（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F