[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# distribute-list

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] distribute-list {LISTNAME|prefix PLISTNAME} {in|out} [IFNAME]`

ディストリビュートリストを定義して、RIPngパケットの送受信時に経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

### パラメーター

`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`prefix PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out` | ディストリビュートリストの適用方向。in（RIPng経路の受信時）、out（RIPng経路の送信時）から選択する
`IFNAME` | IPv6インターフェース名。指定したインターフェースで送受信されるRIPv6経路だけをディストリビュートリストの対象にしたい場合に指定する。省略時はすべてのインターフェースに適用される

### 使用例

■ vlan10からは2001:db8:10::/48の範囲におさまる経路をRIPngで送信しないよう設定する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard no10 deny 2001:db8:10::/48 ↓
    awplus(config)# ipv6 access-list standard no10 permit any ↓
    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# distribute-list no10 out vlan10 ↓

### コマンドツリー

`router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
|
+- distribute-list（RIPngモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F