[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip igmp snooping tcn query solicit root

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# [no] ip igmp snooping tcn query solicit root`

IGMP Snoopingのトポロジー変更時Query要求機能におけるxSTPルートブリッジ/EPSRマスターノードの特別扱いを有効化する。
no形式で実行した場合は、同機能におけるルートブリッジ/マスターノードの特別扱いを無効化する。
初期設定は有効。
ルートブリッジ/マスターノードの特別扱いが有効なときは、IGMP Snoopingのトポロジー変更時Query要求機能が無効でも、ルートブリッジ/マスターノードではQuery要求メッセージを送信する。
（トポロジー変更時Query要求機能の初期設定は無効。グローバルコンフィグモードのip igmp snooping tcn query solicitコマンドで有効化する）
ただし、インターフェースモードのip igmp snooping tcn query solicitコマンドをno形式で実行している場合、ルートブリッジ/マスターノードであっても該当VLANからはQuery要求メッセージが送信されない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip igmp snooping tcn query solicit root（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F