[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show radius local-server nas

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server nas [A.B.C.D]`

ローカルRADIUSサーバーに登録されているRADIUSクライアント（NAS）の情報を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス。指定時は該当クライアントのみ、省略時はすべてのクライアントが表示される

### 使用例

    awplus> show radius local-server nas ↓
    Total NAS: 3
    Maximum NAS allowed by license: 24
    NAS-Address      Shared-Key
    ---------------------------------------------------------------------
    127.0.0.1        awplus-local-radius-server
    172.16.10.2      joge-joge-joge-joge
    172.16.10.3      fuga-fuga-fuga-fuga

表 1
NAS-Address | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス
Shared-Key | RADIUS認証で使用する共有パスワード

### 関連コマンド

nas（RADIUSサーバーモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F