[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ip route summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御

`> show ip route summary`

IP経路表（RIB: Routing Information Base）に登録されている経路エントリーのサマリーを表示する。

### 使用例

    awplus> show ip route summary ↓
    IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
    IP routing table maximum-paths is 4
    Route Source    Networks
    connected       2
    ospf            6
    Total           8
    FIB             6

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
ip address dhcp（インターフェースモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
maximum-paths（グローバルコンフィグモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F