[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip dhcp snooping database

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping database {nvs|flash}`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のダイナミックエントリーを書き込むファイルの場所を指定する。このファイルはバインディングデータベースのバックアップになる。
no形式で実行した場合は、nvsに設定する。
初期設定はnvs。

### パラメーター

`nvs` | データベースの確認が2秒間隔で実行され、変更があった場合、不揮発メモリー（NVS）に保存する。
`flash` | データベースの確認が60秒間隔で実行され、変更があった場合、フラッシュメモリーに保存する。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip dhcp snooping database（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F