[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# stack virtual-chassis-id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack virtual-chassis-id <0-4095>`

バーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使用されるバーチャルシャーシIDを設定する。

### パラメーター

`<0-4095>` | バーチャルシャーシIDを10進数で指定する。この値はバーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使われるため、同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること

### 使用例

■ バーチャルシャーシIDを10進数の127（16進数の0x07f）に設定する。この場合、バーチャルMACアドレスは0000.cd37.007fとなる。

    awplus(config)# stack virtual-chassis-id 127 ↓

### 注意・補足事項

■ ファームウェアバージョン5.4.3-0.1以降でVCSを使うときは、必ずバーチャルMACアドレス機能を有効化すること。
■ 同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること。バーチャルシャーシIDは、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Virtual Chassis ID」欄で確認できる。
■ 本コマンドでバーチャルシャーシIDを変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。すなわち、バーチャルシャーシIDおよびバーチャルMACアドレスは、スタートアップコンフィグの読み込み時に決まる。
■ バーチャルMACアドレスは0000.cd37.0XXXの形式。XXXの部分は16進数で000〜fff、10進数で0〜4095、すなわち本コマンドで指定した数値となる。
■ 本コマンドの設定は、バーチャルMACアドレス機能が有効なときだけ意味を持つ。バーチャルMACアドレス機能は、stack virtual-macコマンドで有効化する。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F