[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show auth-web-server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth-web-server`

Web認証サーバーの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show auth-web-server  ↓
    Web authentication server
      Server status: enabled
      Server mode: none
      Server address: --
      DHCP server: disabled
      DHCP lease time: 20
      DHCP WPAD option URL: --
      HTTP Port No: 80
      Security: enabled
      Certification: default
      SSL Port No: 443
      HTTP Intercept Port No: 8080
      Redirect URL: --
      Redirect Delay time: 5
      HTTP Redirect: enabled
      Session keep: disabled
      Blocking mode: disabled (cur session: 0)
      PingPolling: disabled
      PingInterval: 30
      Timeout: 1
      FailCount: 5
      ReauthTimerRefresh: disabled

表 1
Server status | Web認証サーバーの有効・無効。Web認証サーバーは、システム全体でWeb認証を有効化すると自動的に有効化される
Server mode | インターセプトモード/プロミスキャスモードの設定。インターセプトモード設定時はintercept 、プロミスキャスモード設定時はpromiscuous、未設定時はnone
Server address | Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス
DHCP server | Web認証用DHCPサーバーの有効・無効
DHCP lease time | Web認証用DHCPサーバーのリース時間（秒）
DHCP WPAD option URL | Web認証用DHCPサーバーがオプション252で通知するプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）のURL
HTTP Port No | Web認証サーバーのHTTP用待ち受けTCPポート番号
Security | HTTPS（HTTP over SSL/TLS）の有効・無効
Certification | HTTPSで使用するSSLサーバー証明書の種類。default（ファームウェア組み込みの証明書）、user（copyコマンドのweb-auth-https-fileキーワードでインストールした独自の証明書）のどちらか
SSL Port No | Web認証サーバーのHTTPS用待ち受けTCPポート番号
HTTP Intercept Port No | Web認証サーバーが標準のHTTP用待ち受けポート（HTTP Port No）以外に追加で待ち受けるTCPポート番号
Redirect URL | 認証後リダイレクト機能におけるリダイレクト先URL。Web認証成功後、このURLにブラウザーをリダイレクトさせる
Redirect Delay time | 認証後リダイレクト機能における認証成功後リダイレクトするまでの待機時間（秒）
HTTP Redirect | HTTPリダイレクト機能の有効・無効。Web認証ポートで受信したHTTPリクエストをWeb認証サーバーにリダイレクトするかどうか
Session keep | セッションキープ機能の有効・無効。HTTPリダイレクト機能の有効時にリダイレクト前のURLを記憶しておき、認証成功後そのURLにリダイレクトさせるかどうか
Blocking mode | 未サポート
PingPolling | Web認証にパスしたSupplicantの存在をPingポーリングで監視するかどうか
PingInterval | PingポーリングにおけるPingパケット送信間隔
Timeout | PingポーリングにおけるPingパケットの応答待ちタイムアウト
FailCount | Pingポーリングにおいて、Supplicantがいなくなったと判断するために必要なPing無応答の回数
ReauthTimerRefresh | 再認証有効時、Ping応答があった場合に再認証タイマーをリセットするかどうか

### 関連コマンド

aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server dhcp wpad-option（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server http-redirect（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ipaddress（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server redirect-url（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server redirect-delay-time（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ssl（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server sslport（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
show auth-web（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F