[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# stack resiliencylink

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack resiliencylink IFNAME`

`(config)# no stack resiliencylink`

VCS機能が内部的に使用するレジリエンシーリンク用VLANを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態ではレジリエンシーリンク用VLANは設定されていない。

### パラメーター

`IFNAME` | VLANインターフェース名。未作成のVLAN（vlanコマンドで定義していないVLAN）を指定する必要がある

### 使用例

■ レジリエンシーリンク用VLANとしてvlan4001を指定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001 ↓

### 注意・補足事項

■ AT-StackXS/1.0を使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。AT-StackXS/1.0使用時、レジリエンシーリンクを使わないVCS構成はサポート対象外なので、VCSグループの実運用を開始する前に、必ず本コマンドを実行してレジリエンシーリンク用VLANを指定し、switchport resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。
■ AT-StackOP/0.3、AT-StackOP/9.0を使用する場合、レジリエンシーリンクの使用は任意。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- stack resiliencylink（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
switchport resiliencylink（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F