[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# platform mac-vlan-hashing-algorithm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# platform mac-vlan-hashing-algorithm {crc16l|crc16u|crc32l|crc32u}`

`(config)# no platform mac-vlan-hashing-algorithm`

ハッシュキーを生成するアルゴリズムを変更する。
初期値はcrc32l

### パラメーター

`mac-vlan-hashing-algorithm` | ハッシュキーを生成するアルゴリズムを指定する。crc16l、crc16u、crc32l、crc32uのいずれか

### 使用例

    awplus(config)# platform mac-vlan-hashing-algorithm crc16l ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- platform mac-vlan-hashing-algorithm（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F