[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`> show ipv6 interface [IFRANGE] [brief]`

IPv6インターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はIPv6アドレスを設定可能なすべてのインターフェースが表示される
`brief` | 特に意味はない。指定してもしなくても同じ

### 使用例

    awplus> show ipv6 interface ↓
    Interface     IPv6-Address                                 Status      Protocol
    lo            unassigned                                   admin up    running
    vlan1         unassigned                                   admin up    down
    vlan10        2001:db8:2:10::1/64                            admin up    running
                  fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan20        2001:db8:2:20::1/64                            admin up    running
                  fe80::215:77ff:fead:f818/64

    awplus> show ipv6 interface vlan10,vlan20 ↓
    Interface     IPv6-Address                                 Status      Protocol
    vlan10        2001:db8:2:10::1/64                            admin up    running
                  fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan20        2001:db8:2:20::1/64                            admin up    running
                  fe80::215:77ff:fead:f818/64

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F