[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show vrrp counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPルーティング / VRRP

`> show vrrp counters`

VRRPの統計情報を表示する

### 使用例

    awplus# show vrrp counters ↓
    VRRP Global Counters:
     Checksum Errors .... 230
     Version Errors ..... 0
     VRID Errors ........ 230

    VRRP IPv4 counters for VR 10/vlan10:
     Master Transitions ........ 0
     Received Advertisements ... 0
     Internal Errors ........... 0
     TTL Errors ................ 0
     Received Priority 0 Pkt ... 0
     Sent Priority 0 Pkt ....... 0
     Received Invalid Type ..... 0
     Address List Errors ....... 0
     Packet Length Errors ...... 0
     Monitored Circuit Up ...... 0
     Monitored Circuit Down..... 0

    VRRP IPv4 counters for VR 100/vlan100:
     Master Transitions ........ 1
     Received Advertisements ... 1614
     Internal Errors ........... 0
     TTL Errors ................ 0
     Received Priority 0 Pkt ... 0
     Sent Priority 0 Pkt ....... 0
     Received Invalid Type ..... 0
     Address List Errors ....... 0
     Packet Length Errors ...... 0
     Monitored Circuit Up ...... 0
     Monitored Circuit Down..... 2

表 1
Checksum Errors | 無効のチェックサム値を持つVRRPパケット数
Version Errors | 正しくないバージョンのVRRPパケット数
VRID Errors | 無効なVRIDを持つVRRPパケット数
Master Transitions | 仮想ルーターがマスターになった回数
Received Advertisements | 受信したVRRP Advertisementsの数
Internal Errors | 送信間隔のことなるVRRP Advertisementsの数
TTL Errors | TTLを持つ仮想ルーターが受信したVRRPパケットの数
Received Priority 0 Pkt | 受信したプライオリティー0のVRRPパケットの数
Sent Priority 0 Pkt | 送信したプライオリティー0のVRRPパケットの数
Received Invalid Type | 無効な値を備えたVRRPパケットの受信数
Address List Errors | アドレスリストと一致しないVRRPパケットの受信数
Packet Length Errors | ヘッダーの長さが足りないパケットの受信数
Monitored Circuit Up | Upイベントの生成数
Monitored Circuit Down | Downイベントの生成数

### 関連コマンド

advertisement-interval（VRRPモード）
circuit-failover（VRRPモード）
disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
preempt-mode（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
router vrrp（グローバルコンフィグモード）
virtual-ip（VRRPモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F