[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ip protocols ospf

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`> show ip protocols ospf`

OSPFルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip protocols ospf ↓
    Routing Protocol is "ospf 0"
      Redistributing:
      Routing for Networks:
        172.16.10.0/24
        172.21.10.0/24
      Distance: (default is 110)

### 関連コマンド

default-information originate（OSPFモード）
distance（OSPFモード）
redistribute（OSPFモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F