[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# trigger

モード: グローバルコンフィグモード --> トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config)# [no] trigger <1-250>`

トリガーの設定を行うトリガーモードに移行する。新規作成時は、引き続きtype xxxxコマンドを実行して、トリガーの種類と起動条件を指定すること。
no形式で実行した場合は、トリガーを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
トリガーモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-250>` | トリガー番号

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでトリガー番号を指定しても、type xxxxコマンドでトリガーの種類を指定するまで、該当番号のトリガーは作成されたことにならない（ランニングコンフィグに現れない）。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- trigger（グローバルコンフィグモード）
|
+- active（トリガーモード）
+- day（トリガーモード）
+- description（トリガーモード）
+- repeat（トリガーモード）
+- script（トリガーモード）
+- test（トリガーモード）
+- time（トリガーモード）
+- trap（トリガーモード）
+- type atmf node（トリガーモード）
+- type cpu（トリガーモード）
+- type interface（トリガーモード）
+- type memory（トリガーモード）
+- type periodic（トリガーモード）
+- type ping-poll（トリガーモード）
+- type reboot（トリガーモード）
+- type stack disabled-master（トリガーモード）
+- type stack link（トリガーモード）
+- type stack master-fail（トリガーモード）
+- type stack member（トリガーモード）
+- type time（トリガーモード）
+- type usb（トリガーモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F