[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# IPv6ルーティング / 一般設定

基本設定
IPv6ホスト
IPv6ルーター

IPv6（Internet Protocol Version 6）機能を有効化する方法と、IPv6ホストおよびルーターとして動作させるための基本設定について説明します。

> Note - ジャンボフレームはルーティングできませんので、L2環境でのみご使用ください。

## 基本設定

### IPv6ホスト

本製品はご購入時の状態で、レイヤー2スイッチとして機能するよう設定されています。単なるスイッチとして使うだけなら、設置・配線後電源を入れるだけで特に設定は必要ありません。
ただし、その場合でも、IPv6ネットワーク上でSNMP、Telnet、SSHなどを用いた本製品の管理を行いたいときは、本製品にIPv6アドレスを割り当て、IPv6ホストとしての動作を有効にする必要があります。以下、そのための基本設定について説明します。

1. IPv6機能を有効にします。

       awplus(config)# ipv6 forwarding ↓

2. VLANインターフェースにIPv6アドレス（グローバルユニキャストアドレス）を設定します。これには、インターフェースモードのipv6 addressコマンドを使います。

       awplus(config)# interface vlan1 ↓
       awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:3c:10::1/64 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

   > Note - ipv6 addressコマンドでインターフェースにグローバルなIPv6アドレスを設定すると、リンクローカルアドレスも自動的に設定されます。

   > Note - 本製品はIPv6ルーターとしての使用をメインに想定しているため、グローバルアドレスの自動設定には対応していません。IPv6ホストとして使用する場合であっても、グローバルアドレスは手動で設定してください。

設定は以上です。
■ 本製品に直結されていないサブネットと通信したいときは経路の設定が必要です。スタティック経路はipv6 routeコマンドで設定します。直結のサブネットしかない場合、および、本製品をリンクローカルアドレスだけで運用する場合、経路設定は不要です。
たとえば、デフォルト経路を設定するには次のようにします。

    awplus(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:3c:10::10 ↓

> Note - 「::/0」は「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形でデフォルト経路を表します。

■ IPv6機能の有効・無効はshow ipv6 forwardingコマンドで確認します。
■ インターフェースに割り当てられたIPv6アドレスの情報はshow ipv6 interfaceコマンドで確認します。
■ IPv6の経路情報はshow ipv6 route databaseコマンド、show ipv6 routeコマンドで確認します。

### IPv6ルーター

IPv6ルーティング機能を利用するには、少なくとも2つのグローバルIPv6アドレスが必要です。以下、IPv6ルーターとしての基本設定手順を示します。
最初に、ここでは上位組織（ISPなど）から48ビット長のプレフィックス2001:db8:1::/48 を割り当てられているものと仮定します。これは、2001:db8:1:0::/64 〜 2001:db8:1:ffff::/64 の65536個のサブネットを自由に使える広大なアドレス空間です。
ここでは、このアドレス空間から2つのサブネット「2001:db8:1:10::/64」と「2001:db8:1:20::/64」をそれぞれvlan10とvlan20に割り当て、VLAN間でIPv6パケットのルーティングが行われるよう設定します。VLANの設定は完了しているものと仮定します。

1. IPv6機能を有効にします。

       awplus(config)# ipv6 forwarding ↓

2. VLANインターフェースにIPv6アドレス（グローバルユニキャストアドレス）を設定します。これには、インターフェースモードのipv6 addressコマンドを使います。
   また、各VLAN上のIPv6ホストがアドレスを自動設定できるように、ルーター通知（RA）パケットを送信して、プレフィックス（ネットワーク番号）を通知するよう設定します。初期設定ではRAの送信が抑制されているため、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行してRAの送信を有効化します。

       awplus(config)# interface vlan10 ↓
       awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:10::1/64 ↓
       awplus(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra ↓
       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# interface vlan20 ↓
       awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:20::1/64 ↓
       awplus(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

   > Note - ipv6 addressコマンドでインターフェースにグローバルなIPv6アドレスを設定すると、リンクローカルアドレスも自動的に設定されます。

設定は以上です。
これにより、本製品は自分自身の存在とプレフィックスを各VLANに対して定期的にRAで通知します。各VLAN上のIPv6ホストは、本製品からのRAを受信することによってサブネットのプレフィックスを知り、自分自身のIPv6アドレスを自動設定します。また、デフォルトゲートウェイとして本製品のアドレスを自動設定します。
■ スタティック経路を設定するには、グローバルコンフィグモードのipv6 routeコマンドを使います。たとえば、2001:db8:1:ff::/64宛てのパケットをルーター2001:db8:1:10::32に転送する場合は、次のように設定します。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:1:ff::/64 2001:db8:1:10::32 ↓

■ IPv6機能の有効・無効はshow ipv6 forwardingコマンドで確認します。
■ インターフェースに割り当てられたIPv6アドレスの情報はshow ipv6 interfaceコマンドで確認します。
■ IPv6の経路情報はshow ipv6 route databaseコマンド、show ipv6 routeコマンドで確認します。

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F