[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show class-map

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show class-map [NAME]`

クラスマップの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | クラスマップ名。省略時はすべてのクラスマップが対象となる

### 使用例

    awplus> show class-map ↓

        CLASS-MAP-NAME: default

        CLASS-MAP-NAME: http
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3000

        CLASS-MAP-NAME: unusable
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3001
          Match vlan: 10
          Match IP DSCP: 32
          Match IP precedence: 0
          Match CoS: 0
          Match TCP Flags: ack
          Match Eth Format: ethii-untagged
          Match Protocol: 0800

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

class-map（グローバルコンフィグモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F