[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# access-list(standard)(seq entry)

モード: 番号付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ip-std-acl)# [<1-65535>] {deny|permit} SRCIP`

`(config-ip-std-acl)# no <1-65535>`

`(config-ip-std-acl)# no {deny|permit} SRCIP`

対象番号付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）にエントリーを新規追加または変更する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
番号付き標準IPアクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はシーケンス番号によって指定したエントリーの並び順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
なお、ルートマップのmatch節で番号付き標準IPアクセスリストを使用するときは、結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`<1-65535>` | シーケンス番号。対象アクセスリスト内におけるエントリーの位置を指定する。エントリーの新規追加時にシーケンス番号を省略した場合は、リストの最後尾にエントリーが追加され、既存の最後尾エントリーより大きい直近の10の倍数が新規エントリーの番号として自動採番される（最初にシーケンス番号なしで作成したエントリーの番号は10になる。また、最後尾エントリーの番号が99の状態でシーケンス番号を指定せずに新規エントリーを追加した場合は100になる）。なお、設定を保存して再起動した場合、各エントリーのシーケンス番号は保持されず、10, 20, 30のような10刻みの値に変更される
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP` | IPアドレス（通常始点IPアドレス）または経路エントリーの宛先プレフィックス（アドレス部分）。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D [W.X.Y.Z]` | IPアドレスとワイルドカードマスク。W.X.Y.Zはワイルドカードマスク（リバースマスクまたはORマスクともいう）といい、対象アドレスとA.B.C.Dの比較時に無視したいビット（ワイルドカードとして扱いたいビット）を指定する。比較対象ビットを指定する通常のマスク（ANDマスク）の各ビットを反転させたものと考えればよい。たとえば、192.168.10.0/24の範囲（192.168.10.0〜192.168.10.255）にマッチさせたい場合、先頭24ビットを比較対象にするということは、末尾8ビットを無視すればよいので、「0.0.0.255」を指定する。「0.0.0.0」を指定した場合は対象アドレスとA.B.C.Dが完全一致したときだけマッチする（「host A.B.C.D」と同義）。また、省略時も「0.0.0.0」と見なされる
| `host A.B.C.D` | A.B.C.Dが単一ホストアドレスであることを示す指定。「A.B.C.D 0.0.0.0」や「A.B.C.D」と同義
| `any` | すべてのIPアドレスまたはプレフィックスに合致させる場合に指定する。「0.0.0.0 255.255.255.255」と同義

### 使用例

■ IPアドレスの先頭3オクテットが「192.168.10」の場合にこれを拒否（deny）し、それ以外を許可（permit）する番号付き標準IPアクセスリスト「1」を作成する。

    awplus(config)# access-list 1 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# deny 192.168.10.0 0.0.0.255 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)# permit any ↓

### 注意・補足事項

■ 番号付き標準IPアクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、宛先プレフィックスのアドレス部分だけが比較対象となり、プレフィックス長（サブネットマスクの長さ）は比較対象にならない。経路エントリー「192.168.10.0/28」を例にするなら、「192.168.10.0」の部分に対してマッチングを行うことはできるが、「/28」の部分に対してマッチングを行うことはできない。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、「0.0.0.0 0.0.0.0」や「0.0.0.0」、「host 0.0.0.0」はデフォルト経路（0.0.0.0/0）の指定となるが、「0.0.0.0 255.255.255.255」はすべての経路エントリー（anyと同じ）を指定することになるので注意。
■ 通常のマスク（ANDマスク）が「w.x.y.z」（w、x、y、zはそれぞれ0〜255の数値）であると仮定した場合、ワイルドカードマスク（ORマスク）「W.X.Y.Z」のW、X、Y、Zは、それぞれ「W = 255 - w」、「X = 255 - x」、「Y = 255 - y」、「Z = 255 - z」で求められる。
たとえば、通常のマスク「255.255.255.0」に対応するワイルドカードマスクは「0.0.0.255」であり、通常のマスク「255.255.255.248」に対応するワイルドカードマスクは「0.0.0.7」となる。
■ SNMPアクセス制御を使用するときは、denyアクションが動作しない。

### コマンドツリー

`access-list(standard)(list) (グローバルコンフィグモード)
|
+- access-list(standard)(seq entry)（番号付き標準IPアクセスリストモード）
`

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
area filter-list（OSPFモード）
distribute-list（RIPモード）
distribute-list（OSPFモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
ip igmp immediate-leave（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）
ip pim neighbor-filter（インターフェースモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
ntp access-group（グローバルコンフィグモード）
offset-list（RIPモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F