[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip directed-broadcast

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPルーティング / IPインターフェース

`(config-if)# [no] ip directed-broadcast`

対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。
初期設定は転送しない。

### 使用例

■ 他VLANからvlan20へのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。たとえば、vlan20配下のネットワークが172.16.20.0/24なら、vlan20へのディレクティドブロードキャストパケットは、終点IPアドレス172.16.20.255を持つIPパケットとなる。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip directed-broadcast ↓

■ vlan20にディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ip directed-broadcast ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip directed-broadcast（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F