[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# tunnel mode ipv6ip

モード: トンネルインターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードを指定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
本コマンドで動作モードを指定するまでトンネルインターフェースは稼働状態にならないので、トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。

### パラメーター

`6to4` | 6to4トンネリング（自動設定トンネル）モード。現在サポートしている唯一のモード

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードを6to4に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel 1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4 ↓

### コマンドツリー

`interface tunnel (グローバルコンフィグモード)
|
+- tunnel mode ipv6ip（トンネルインターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）
tunnel source（トンネルインターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F