[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 address autoconfig

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address autoconfig`

対象インターフェースのIPv6アドレスを、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）によって自動設定する。
no形式で実行した場合は、RAによる自動設定を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ vlan10インターフェースで受信したRAパケットの情報にもとづき、同インターフェースのアドレスを自動設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address autoconfig ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 interface（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F