### OSPFモード

area authentication (OSPFモード)
area authentication ipsec spi (OSPFモード)
area default-cost (OSPFモード)
area encryption ipsec spi esp (OSPFモード)
area filter-list (OSPFモード)
area nssa (OSPFモード)
area range (OSPFモード)
area stub (OSPFモード)
area virtual-link (OSPFモード)
area virtual-link authentication ipsec spi (OSPFモード)
area virtual-link encryption ipsec spi (OSPFモード)
capability restart (OSPFモード)
compatible rfc1583 (OSPFモード)
default-information originate (OSPFモード)
default-metric (OSPFモード)
distance (OSPFモード)
distribute-list (OSPFモード)
enable db-summary-opt (OSPFモード)
host (OSPFモード)
max-concurrent-dd (OSPFモード)
neighbor (OSPFモード)
network (OSPFモード)
ospf abr-type (OSPFモード)
ospf router-id (OSPFモード)
overflow database (OSPFモード)
overflow database external (OSPFモード)
passive-interface (OSPFモード)
redistribute (OSPFモード)
router-id (OSPFモード)
summary-address (OSPFモード)
timers spf (OSPFモード)
timers spf exp (OSPFモード)