[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip igmp query-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp query-interval <2-18000>`

`(config-if)# no ip igmp query-interval`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターQuery Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-18000>` | 代表ルーター時のGeneral Membership Query送信間隔（Query Interval）。単位は秒。Query Response Interval（ip igmp query-max-response-timeコマンド）よりも大きい値を指定すること。初期値は125

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip igmp query-interval（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F