[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# thrash-limiting

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# thrash-limiting {action ACTION & timeout <0-86400>}`

`(config-if)# no thrash-limiting {action|timeout}`

対象スイッチポートでMACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）を検出した場合の動作および動作の持続時間を変更する。
no形式で実行した場合は、動作または持続時間を初期値に戻す。

### パラメーター

`ACTION` | 該当スイッチポートでMACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）を検出した場合の動作。次のいずれかを指定する。これらの動作は、timeoutパラメーターで指定した時間が経過すると終了する（通常のポート動作に戻る）。ただし、動作継続時間内であっても、port-disable、link-downの動作は、shutdownコマンドをno形式で実行することにより手動で解除できる。また、vlan-disableの動作は、switchport enable vlanコマンドにより手動で解除できる
| `learn-disable` | MACアドレスの学習を停止する（初期値）。また、SNMPトラップの送信も行う
| `port-disable` | ポートを無効化する（受信のみ無効化）。リンクはアップ状態のまま。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う
| `vlan-disable` | スラッシングを検出したVLANに対してのみポートを無効化する。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う。本アクションを設定したポートではイングレスフィルタリング（switchport modeコマンドのingress-filterパラメーターで設定。初期設定は有効）が自動的に有効化されることに注意
| `link-down` | ポートを物理的にリンクダウンさせる。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う
| `none` | MACアドレススラッシングプロテクション機能を無効にする
`<0-86400>` | MACアドレススラッシング検出時の動作の持続時間（秒）。0は無期限を示す。actionパラメーターにlearn-disableを指定している場合、本パラメーターを0に変更することはできない。また、本パラメーターを0に設定している状態で、actionパラメーターの値をlearn-disableに変更した場合、本パラメーターの値は自動的に1に変更される。初期値は1

### 注意・補足事項

■ port-disableアクションが動作したポートでは、パケットの受信だけが無効化され、送信は継続される。そのため、該当ポートで受信したパケットが他のポートに転送されることはないが、他のポートで受信したパケットは該当ポートから送出される。リング構成ではvlan-disableかlink-downアクションを使うこと。
■ MACアドレススラッシングプロテクションとLDF検出を同一装置上で併用（同時使用）することはできない。初期状態ではMACアドレススラッシングプロテクションが有効、LDF検出が無効に設定されているため、MACアドレススラッシングプロテクションを使う場合はLDF検出を有効化せずにそのまま使えばよい。すでにLDF検出を使っている場合は、LDF検出を無効化（loop-protectionコマンドをno形式で実行）してからMACアドレススラッシングプロテクションを有効化すること。
■ MACアドレススラッシング機能に関するSNMPトラップを送信するには、トラップ送信先などのSNMP基本設定に加え、snmp-server enable trapコマンドでパラメーターにthrash-limitを指定する必要がある。
■ スタティックなトランクグループへの動作設定は、インターフェース「saX」に対して行う。このとき、saX内のメンバーポートに対する個別設定は無視される。
■ LACPによって自動生成されるトランクグループへの動作設定は、インターフェース「poX」に対して行う。このとき、poX内のメンバーポートに対する個別設定は無視される。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- thrash-limiting（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

loop-protection（グローバルコンフィグモード）
mac address-table thrash-limit（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show mac address-table thrash-limit（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F