[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# [no] log DESTINATION`

既定のログ出力先（bufferedログ、permanentログ、consoleログ）を有効にする。あるいは、任意設定のログ出力先（hostログ、emailログ）を新たに定義する。
no形式で実行した場合は既定のログ出力先を無効にする。あるいは、任意設定のログ出力先を削除する。
hostログ、emailログを新規に定義した場合は、本コマンドの実行後、log(filter)コマンドでメッセージフィルターを追加し、どのようなメッセージを出力するかを指定する必要がある（メッセージフィルターを追加するまで実際にはメッセージが出力されない）。
一方、bufferedログ、permanentログ、monitorログ、consoleログは初期状態で定義済みかつ有効であり、メッセージフィルターも設定されている（monitorログはつねに有効であるため本コマンドの操作対象外）。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、具体的な出力先（syslogサーバー、メールアドレス）も指定する
| `buffered` | ランタイムメモリー（RAM）。初期状態で有効に設定されている
| `permanent` | 不揮発性メモリー（NVS）。初期状態で有効に設定されている
| `console` | コンソールポート。初期状態で有効に設定されている
| `host A.B.C.D` | syslogサーバー。A.B.C.DにサーバーのIPアドレスを指定する
| `email TOADDRESS` | 電子メールアドレス。TOADDRESSにメールアドレスを指定する

### 使用例

■ コンソールポートへのログ出力を無効にする。

    awplus(config)# no log console ↓

■ syslogサーバー192.168.10.2宛てのhostログを定義する。

    awplus(config)# log host 192.168.10.2 ↓

■ 電子メールアドレスadmin@example.com宛てのemailログを定義する。

    awplus(config)# log email admin@example.com ↓

### 注意・補足事項

■ monitorログは端末セッションごとに出力をオン・オフするものであるため（terminal monitorコマンド）、それ自体としては有効・無効といった状態を持たない。そのため、本コマンドでmonitorログの状態を操作することはできない。なお、monitorログの出力条件はlog(filter)コマンドで変更可能。
■ emailログを使用する場合は、あらかじめメール送信のための基本設定を済ませておくこと（mail fromコマンド、mail smtpserverコマンド）。
■ emailログでは、VCSメンバーがLeave / Joinした際に出力されるログの一部が送信されない場合がある。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- log（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

log(filter)（グローバルコンフィグモード）
mail from（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
show log config（非特権EXECモード）
terminal monitor（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F