[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mail smtpserver

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`(config)# mail smtpserver A.B.C.D`

`(config)# no mail smtpserver`

メール送信時に用いる送信用メールサーバー（SMTPサーバー）を設定する。
mailコマンドでメールを送信するための必須設定の1つ。
no形式で実行した場合は、送信用メールサーバー（SMTPサーバー）の設定を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のIPアドレス

### 使用例

■ 送信用メールサーバーとして「172.17.28.1」を指定する。

    awplus(config)# mail smtpserver 172.17.28.1 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

mail from（グローバルコンフィグモード）
mail（特権EXECモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F