[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# power-inline priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline priority {low|high|critical}`

`(config-if)# no power-inline priority`

対象PoEスイッチポートの給電優先度を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はlow。
給電優先度にはlow（低）、high（高）、critical（最高）の3段階がある。PoE電源の電力使用量または電力割当量が最大供給電力（AC 電源×1 個使用時で185W、AC電源×2個使用時で370W）を上回った場合は、優先順位のもっとも低いポートへの給電を停止する（優先順位の高いポートから優先的に給電する）。同じ給電優先度を持つポート間では、ポート番号の小さいものが優先される。

### パラメーター

`low` | 優先度「低」。初期値
`high` | 優先度「高」
`critical` | 優先度「最高」

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-x510-28GPX、AT-x510-52GPX、AT-IX5-28GPXでのみ有効。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- power-inline priority（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F