[index] Allied Telesis Wave Control リファレンスマニュアル

# AT-TQRシリーズの設定・登録 / AT-TQRシリーズの登録

## AT-TQRシリーズの登録

AT-TQRシリーズの設定が完了したら、設定したAT-TQRシリーズの設定画面にモバイルアプリから接続できるように、モバイルアプリにAT-TQRシリーズを登録します。
ここでは、モバイルアプリから前項目で設定したAT-TQRシリーズのWeb GUI画面にログインするまでの手順を説明します。
各設定項目は、お客様の設定した文字や値に置き換えてお読みください。

1. モバイルアプリをタップすると、Allied Telesisのロゴが表示されたウェルカム画面が数秒間表示されます。
2. 数秒後に「Add AP Device」画面に切り替わります。
3. 「Join an existing device」をタップします。

   > Note

   > > 「First-time Setup」はタップしないでください。本バージョンでは未サポートです。

4. 「AP Login」画面が表示されます。
   - SSID欄に「Allied_Telesis_Wave_Control」と入力します。
   - Security Key欄に「AlliedTelesisWaveControl」と入力します。
   - IP Address欄に「192.168.1.1」と入力します。
   - 「Connect」ボタンをタップします。

   > Note

   > > 「Scan QR Code」をタップするとモバイル端末のカメラが起動し、モバイルアプリ用に設定したVAPのQRコードを読み込むことで、SSID欄とSecurity Key欄が自動で入力されます。

5. 接続に成功すると「Login To AP」画面が表示されます。
   - Username欄に「manager」と入力します。
   - Password欄に「friend」と入力します。
   - 「Login」ボタンをタップします。
6. ログインに成功するとAT-TQRシリーズのダッシュボードが表示されます。

   > Note

   > > モバイルアプリで設定可能な項目と、AT-TQRシリーズのWeb GUIで設定可能な項目は異なります。
   > > 設定可能項目は「Web GUI 設定可能項目一覧」を参照ください。

## 登録済みAT-TQRシリーズへの接続

モバイルアプリにAT-TQRシリーズを登録するとBookmarkに登録され、次回のアプリ起動時は、ウェルカム画面の表示後に「Add AP Device」画面ではなく「Bookmark AP Devices」画面が表示されます。
接続したいプロファイル名の右上に表示されている3点メニューをタップし、表示されたメニューから「Connect to AP」をタップしてください。ログイン名とパスワードを入力し「Connect」ボタンをタップすると接続できます。