[index] Allied Telesis Wave Control リファレンスマニュアル

# AT-TQRシリーズの設定・登録 / AT-TQRシリーズの設定

## 設定概要

モバイルアプリを使用するには、事前にAT-TQRシリーズ側で設定が必要です。
設定の流れは以下のとおりです。
初期状態からの設定：

1. AT-TQRシリーズの初期設定（初期状態からの設定では設定用PCに繋いで設定する方法を説明しています）
2. モバイルアプリ接続用ネットワーク（SSID）の作成
3. VAPへの割り当て
4. 設定の保存
5. モバイルアプリへの登録

利用中の状態からの設定：

1. AT-TQRシリーズの設定確認
2. モバイルアプリ接続用ネットワーク（SSID）の作成
3. VAPへの割り当て
4. 設定の保存
5. モバイルアプリへの登録

ここではAT-TQRシリーズのWebGUIに接続し、モバイルアプリ用のネットワークとVAPの設定を行う手順を説明しています。

## 初期状態からの設定

初回起動時（本製品を箱から出して何も設定を行っていない状態）に AMFネットワークが未検出の場合、AT-TQRシリーズには一時的に IP アドレス 192.168.1.1 が自動設定され、Webサーバー機能も有効化されます。以下の手順に従って Web GUI に接続し、設定を行ってください。

1. 設定用PCを有線ポート（eth1）に接続しAT-TQRシリーズを起動します。
2. 起動完了後、AMFネットワーク未検出時の拡張動作によって、有線ポート1（eth1）とすべてのVAPが所属するVLAN対応ブリッジ「br0」にIPアドレス 192.168.1.1 が設定され、Webサーバー機能が有効化されます。
3. 設定用PCに 192.168.1.2 ～ 192.168.1.254 の範囲のIPアドレス（ネットマスクは 255.255.255.0）を固定設定します。
4. 設定用PC上でWebブラウザーを起動し、https://192.168.1.1 にアクセスします。
   AMFネットワーク未検出時の拡張動作が完了するまでには多少時間がかかりますので、アクセスできなかった場合は少し時間をおいてからもう一度お試しください。
5. ログイン画面が表示されますので、デフォルトのユーザー名 manager、パスワード friend でログインします。
6. メニュー欄から「無線設定」をクリックします。
7. 「プロファイルタブ」をクリックします。
8. 「+ ネットワーク追加」ボタンをクリックします。
9. 「新しいネットワーク」の画面が表示されます。
   - 「SSID」欄にモバイルアプリ接続用のSSIDを入力します。ここでは「Allied_Telesis_Wave_Control」と仮定します。
   - 「説明」欄にネットワークの概要を入力します。ここでは「モバイルアプリ」と仮定します。本項目は必須ではありませんが、入力しておくことでネットワークリストの説明に表示されるので入力しておくことをお勧めします。
   - 「セキュリティー」欄のドロップダウンリストから「WPA パーソナル」を選択します。

     > Note

     > > WPAパーソナル以外は選択しないでください。

   - 「キー」欄にセキュリティーキーを入力します。ここでは「AlliedTelesisWaveControl」と仮定します。
   - 「保存」ボタンをクリックします。
10. 「プロファイル」画面に戻り、中央列の無線1部分にスクロールします。
11. 無線1が無効になっている場合、「無線1」の3点メニューをクリックし「無線編集」をクリックします。
12. 「無線 1 設定」の「基本設定」画面が表示されます。
    - 「無線送信の状態」欄のボタンをクリックし有効にします。
    - 「適用」ボタンをクリックします。
13. 「無線1」の3点メニューをクリックし「VAPの編集」をクリックします。
14. 「VAPの編集」画面が表示されます。
    - モバイルアプリ接続用のVAPを選択します。ここでは「VAP5」に設定すると仮定します。
    - VAP5の「ネットワーク」欄をクリックし、手順9で追加した「Allied_Telesis_Wave_Control」を選択します。「有効」ボタンは自動で有効に設定されます。
    - 「保存」ボタンをクリックします。
15. 無線1のボックスにVAP5が追加されます。
16. 無線設定欄右上の「設定適用」ボタンをクリックします。「無線設定」のタイトルの下に適用状態が表示されます。
    「設定適用完了しました」のメッセージが表示されたら次の手順に進んでください。
17. 設定画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
18. 以上で、AT-TQRシリーズ側の設定は完了です。
19. モバイルアプリにAT-TQRシリーズを登録する方法は、「AT-TQRシリーズの登録」を参照ください。

## 利用中の状態からの設定

ご利用中のAT-TQRシリーズでモバイルアプリを使用するためには、AT-TQRシリーズのファームウェアバージョンを確認し、AW+5.5.6-0.2以上のファームウェアか否かを確認してください。AW+5.5.6-0.2より前のファームウェアを使用している場合は、AW+5.5.6-0.2以降のファームウェアにアップグレードします。
ファームウェアのアップグレード方法は、AT-TQRシリーズのコマンドリファレンスをご覧ください。

- コマンドリファレンス： 運用・管理 / システム / ファームウェアの更新手順
- コマンドリファレンス： Web GUI / システム / ファイル管理

既存のAT-TQRシリーズの設定は、「初期状態からの設定」の手順5から設定を行ってください。