[index] Allied Telesis Wave Control リファレンスマニュアル

# 設定画面 / モバイルアプリ Web GUI

ここでは、モバイルアプリの各設定画面について説明します。

表 1
| ～・～ ウェルカム画面 ～・～ モバイルアプリをタップした際に数秒間表示されます。
| ～・～ ブックマーク画面 ～・～ 登録されている無線APのプロファイル一覧が表示されます。 Profile名の3点メニューをタップすると「Connect to AP」、「Edit」、「Delete」が表示されます。 該当の無線APにログインする場合は「Connect to AP」をタップします。 該当の無線APに接続するための情報を編集する場合は「Edit」をタップします。 該当の無線APをブックマークから削除する場合は「Delete」をタップします。 画面右下の「＋」ボタンをタップすると、無線AP登録画面 / 登録方法選択画面が表示され、無線APの追加が行えます。
| ～・～ 無線AP登録画面 / 登録方法選択 ～・～ 無線APを登録する画面です。登録が完了すると上述のブックマーク画面一覧に表示されます。 「First-time Setup」、「Join an existing device」ボタンが表示されます。 Note 「First-time Setup」は、本バージョンでは未サポートです。タップしないでください。 「Join an existing device」をタップすると無線APにログインするための設定画面が表示されます。
| ～・～ 無線AP登録画面 / 無線AP情報入力 ～・～ 無線APで作成したモバイルアプリ用のVAP情報を入力します。 「SSID」、「Security Key」、「IP Address」入力欄が表示されます。 モバイルアプリ用に作成したVAPのQRコードを読み込む場合は「Scan QR Code」ボタンをクリックします。SSID、Security Keyが自動で入力されます。 モバイルアプリ用に作成したVAPの「SSID」を入力します。 モバイルアプリ用に作成したVAPの「Security Key」を入力します。 無線APに設定している「IP Address」を入力します。工場出荷時状態は「192.168.1.1」です。 入力完了後に「Connect」ボタンをタップすると、無線APのダッシュボード画面が表示されます。
| ～・～ 無線APログイン画面 ～・～ 登録した無線APのWebGUIにログインするための画面です。 ブックマーク画面に登録されている無線APの右上の3点ポイントをタップし表示されたメニューから「Connect to AP」をタップすると表示されます。 「Username」にユーザー名を入力します。 「Password」にパスワードを入力します。 ユーザー名とパスワードを入力後に「Login」ボタンをタップすると、無線APのダッシュボード画面が表示されます。
| ～・～ 無線AP編集画面 ～・～ 登録した無線APのプロファイル情報の編集を行うための画面です。 ブックマーク画面に登録されている無線APの右上の3点ポイントをタップし表示されたメニューから「Edit」をタップすると表示されます。 Profile：プロファイル名を編集します。 Username：ユーザー名を編集します。 Password：パスワードを編集します。 SSID：SSIDを編集します。 SSID Password：セキュリティーキーを編集します。 IP Address：IPアドレスを変更します。
| ～・～ メニュー ～・～ 無線APにログイン後、画面左上に表示されている3線ボタンをタップすると、メニューが表示されます。 各メニューでの設定項目の注意事項や詳細については、お使いのAT-TQRシリーズのコマンドリファレンスを参照ください。 Note 各メニューの括弧書き部分は、AT-TQRシリーズのコマンドリファレンスの該当箇所を記載しています。 ダッシュボード（Web GUI / ダッシュボード）： 各種情報を要約して表示するWeb GUIのホーム画面が表示されます。ダッシュボードではポートステータス、トラフィック情報、システム情報の確認が行えます。 かんたん設定 / かんたん接続（Web GUI / かんたん設定）： 「かんたん接続」画面では、必要な情報を入力するだけで端末型インターネット接続の設定を行えます。 無線設定（Web GUI / 無線設定）： 無線設定画面では接続している無線APの無線機能の設定、管理を行えます。 ネットワーク基本設定 / インターフェース管理（Web GUI / ネットワーク基本設定 / インターフェース管理）： インターフェースの状態確認と設定変更を行えます。 ユーザー管理（Web GUI / ユーザー管理）： ユーザー管理画面では、Web GUIにログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行えます。 システム（Web GUI / システム）： 接続している無線APとWeb GUIの基本的な情報を確認できます。