Allied Telesis Wave Control リファレンスマニュアル

# Allied Telesis Wave Control リファレンスマニュアル

このたびは、Wi-Fiルーター「AT-TQRシリーズ」（以下、「AT-TQRシリーズ」）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルでは、スマートフォンからAT-TQRシリーズに接続し、設定を行うためのアプリケーション「Allied Telesis Wave Control」（以下、「モバイルアプリ」）について説明します。

なお、本マニュアルでは以下の内容については説明していません。

- AT-TQRシリーズやスイッチの設置・配線方法
- コンソールターミナルの準備方法
- 基本的なネットワーク構成

これらについては、弊社Webサイトに掲載されている「取扱説明書」および「コマンドリファレンス」を参照してください。

はじめに

対象バージョン
本ドキュメントは、以下のバージョンを対象としています。

- AW+ファームウェア：バージョン 5.5.6-0.2 以降
- モバイルアプリ：バージョン 1.1.3

製品のご使用に当たっては、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノートをお読みになり、最新の情報をご確認ください。リリースノートには、注意事項や最新情報が記載されています。

サポート機能と制限事項
原則として、本ドキュメントに記載されていない機能はサポート対象外です。また、本ドキュメントに記載されている機能でも、サポート対象外となることがあります。各バージョンにおける新規機能や機能の変更点、制限事項については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご確認ください。

よくあるご質問 Q&A
製品のご使用にあたり、弊社Webサイトに掲載の「よくあるご質問 Q&A」をあわせてご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/faq/faq.html
各製品のFAQは上記リンクの「その他Q&A」の製品カテゴリーより該当製品を探し、FAQボタンよりご覧ください。

ドキュメントの提供形態

本ドキュメントは HTML（HyperText Markup Language）形式のオンラインマニュアルです。製品には同梱されておりません。弊社Webサイトにて最新バージョンを見ることができます。本ドキュメントは印刷物としては提供していません。必要に応じてHTMLファイルを印刷してご利用ください。

本ドキュメントを閲覧するには、Google ChromeやSafariなどのWebブラウザーが必要です。なお、HTMLフレームを使用しているため、フレーム対応のブラウザーが必要です。

本ドキュメントは、ハイパーリンク機能を利用して、ある機能から関連する別の機能へジャンプしたりできるように作成してあります。

表記について

本ドキュメントにおける各種表記について説明します。

画面例
本ドキュメントの執筆時には開発中のバージョンを用いたため、画面表示やバージョンが実際の製品とは異なる場合があります。
なお、本書内のGUI画像はモバイルアプリ、Google Chrome、またはSafariを使用した表示です。他のWebブラウザーやWebブラウザーのバージョンにより選択肢のボタンなどの表示が異なる場合があります。

モバイルアプリ
モバイルアプリは「Allied Telesis Wave Control」アプリを指します。

AT-TQRシリーズ
AT-TQRシリーズは、弊社で販売しているWi-Fiルーターを指します。モバイルアプリをサポートしているAT-TQRシリーズの最新情報は弊社ホームページでご確認ください。

無線端末
無線端末は、iPhone、Android搭載のスマートフォンを指します。

最新情報

弊社ホームページにて、リリースノートや最新の情報を提供しています。
https://www.allied-telesis.co.jp/

ユーザーサポート

機能に関するご質問や、障害回避などのユーザーサポートは、ユーザーマニュアル記載の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター
https://www.allied-telesis.co.jp/support/info/
フリーダイヤル | 0120-860772
携帯電話／PHSからは | 045-476-6203
月～金（祝・祭日を除く） | 9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00

ご注意

- 本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。
- アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
- 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
- 弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

(C) 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

- CentreCOM、CentreNET、SwitchBlade、TELESYN、AlliedView、VCStackロゴ、EPSRingロゴ、LoopGuardロゴ、PoE plusロゴ、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、SecureEnterpriseSDNロゴ、AT-VA、AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iOS、App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の登録商標です。
- Android、Google、Google Play は、Google LLC の商標です。
- その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

年月日 | マニュアルバージョン | モバイルアプリ バージョン
--- | --- | ---
2026年6月2日 | 613-001452 Rev.A | 1.1.3

# 要件・注意事項 / 要件・注意事項

## サポートプラットフォーム

- iOS 17以降
- Android 15以降

> Note

> > 折り畳み式の端末は使用できません。

## AW+対応バージョン

- AlliedWare Plus バージョン 5.5.6-0.2以降

## 注意事項

モバイルアプリを使用する前に、以下の事項をご確認ください。

- モバイルアプリの表示は英語のみで日本語表示には対応していません。AT-TQRシリーズに接続後の設定画面は、OSやWebブラウザーの言語設定に応じて日本語表示が可能です。
- AT-TQRシリーズに接続後の設定画面はWeb GUIのみとなります。コマンドラインインターフェース（CLI）の使用はできません。
- モバイルアプリから設定を行う場合とWebブラウザーからWeb GUIにアクセスして設定を行う場合では、設定可能な項目が異なります（参照：Web GUI 設定可能項目一覧）。
  モバイルアプリから設定できない項目は、Webブラウザーから Web GUIにアクセスして設定を行うか、CLIで設定を行ってください。
- モバイルアプリとAT-TQRシリーズ間のWi-Fi接続は一時的なものであり、アプリ終了時に自動的に切断されます。

# モバイルアプリのインストール / モバイルアプリのインストール

## Android端末

1. Google Playストアを起動します。
2. 検索ボタンまたは検索バーをタップします。
3. 検索入力欄に「Allied Telesis Wave Control」と入力します。
4. 検索結果から「Allied Telesis Wave Control」を選択しタップします。
5. アプリ詳細画面にて「インストール」をタップします。
6. インストール完了後、「開く」をタップして起動します。

## Apple端末

1. App Storeを起動します。
2. 検索欄に「Allied Telesis Wave Control」と入力しタップします。
3. 検索結果から「Allied Telesis Wave Control」をタップし、アプリ詳細画面にて「入手」ボタンをタップします。
4. 必要に応じてFace ID / Touch ID / Apple IDでの認証を行います。
5. インストール完了後、「開く」をタップして起動します。

# AT-TQRシリーズの設定・登録 / 設定フロー

モバイルアプリを利用する前に事前に設定いただく事項があります。
下のフローチャートを参考に適切に設定を行ってください。

# AT-TQRシリーズの設定・登録 / AT-TQRシリーズの設定

## 設定概要

モバイルアプリを使用するには、事前にAT-TQRシリーズ側で設定が必要です。
設定の流れは以下のとおりです。
初期状態からの設定：

1. AT-TQRシリーズの初期設定（初期状態からの設定では設定用PCに繋いで設定する方法を説明しています）
2. モバイルアプリ接続用ネットワーク（SSID）の作成
3. VAPへの割り当て
4. 設定の保存
5. モバイルアプリへの登録

利用中の状態からの設定：

1. AT-TQRシリーズの設定確認
2. モバイルアプリ接続用ネットワーク（SSID）の作成
3. VAPへの割り当て
4. 設定の保存
5. モバイルアプリへの登録

ここではAT-TQRシリーズのWebGUIに接続し、モバイルアプリ用のネットワークとVAPの設定を行う手順を説明しています。

## 初期状態からの設定

初回起動時（本製品を箱から出して何も設定を行っていない状態）に AMFネットワークが未検出の場合、AT-TQRシリーズには一時的に IP アドレス 192.168.1.1 が自動設定され、Webサーバー機能も有効化されます。以下の手順に従って Web GUI に接続し、設定を行ってください。

1. 設定用PCを有線ポート（eth1）に接続しAT-TQRシリーズを起動します。
2. 起動完了後、AMFネットワーク未検出時の拡張動作によって、有線ポート1（eth1）とすべてのVAPが所属するVLAN対応ブリッジ「br0」にIPアドレス 192.168.1.1 が設定され、Webサーバー機能が有効化されます。
3. 設定用PCに 192.168.1.2 ～ 192.168.1.254 の範囲のIPアドレス（ネットマスクは 255.255.255.0）を固定設定します。
4. 設定用PC上でWebブラウザーを起動し、https://192.168.1.1 にアクセスします。
   AMFネットワーク未検出時の拡張動作が完了するまでには多少時間がかかりますので、アクセスできなかった場合は少し時間をおいてからもう一度お試しください。
5. ログイン画面が表示されますので、デフォルトのユーザー名 manager、パスワード friend でログインします。
6. メニュー欄から「無線設定」をクリックします。
7. 「プロファイルタブ」をクリックします。
8. 「+ ネットワーク追加」ボタンをクリックします。
9. 「新しいネットワーク」の画面が表示されます。
   - 「SSID」欄にモバイルアプリ接続用のSSIDを入力します。ここでは「Allied_Telesis_Wave_Control」と仮定します。
   - 「説明」欄にネットワークの概要を入力します。ここでは「モバイルアプリ」と仮定します。本項目は必須ではありませんが、入力しておくことでネットワークリストの説明に表示されるので入力しておくことをお勧めします。
   - 「セキュリティー」欄のドロップダウンリストから「WPA パーソナル」を選択します。

     > Note

     > > WPAパーソナル以外は選択しないでください。

   - 「キー」欄にセキュリティーキーを入力します。ここでは「AlliedTelesisWaveControl」と仮定します。
   - 「保存」ボタンをクリックします。
10. 「プロファイル」画面に戻り、中央列の無線1部分にスクロールします。
11. 無線1が無効になっている場合、「無線1」の3点メニューをクリックし「無線編集」をクリックします。
12. 「無線 1 設定」の「基本設定」画面が表示されます。
    - 「無線送信の状態」欄のボタンをクリックし有効にします。
    - 「適用」ボタンをクリックします。
13. 「無線1」の3点メニューをクリックし「VAPの編集」をクリックします。
14. 「VAPの編集」画面が表示されます。
    - モバイルアプリ接続用のVAPを選択します。ここでは「VAP5」に設定すると仮定します。
    - VAP5の「ネットワーク」欄をクリックし、手順9で追加した「Allied_Telesis_Wave_Control」を選択します。「有効」ボタンは自動で有効に設定されます。
    - 「保存」ボタンをクリックします。
15. 無線1のボックスにVAP5が追加されます。
16. 無線設定欄右上の「設定適用」ボタンをクリックします。「無線設定」のタイトルの下に適用状態が表示されます。
    「設定適用完了しました」のメッセージが表示されたら次の手順に進んでください。
17. 設定画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
18. 以上で、AT-TQRシリーズ側の設定は完了です。
19. モバイルアプリにAT-TQRシリーズを登録する方法は、「AT-TQRシリーズの登録」を参照ください。

## 利用中の状態からの設定

ご利用中のAT-TQRシリーズでモバイルアプリを使用するためには、AT-TQRシリーズのファームウェアバージョンを確認し、AW+5.5.6-0.2以上のファームウェアか否かを確認してください。AW+5.5.6-0.2より前のファームウェアを使用している場合は、AW+5.5.6-0.2以降のファームウェアにアップグレードします。
ファームウェアのアップグレード方法は、AT-TQRシリーズのコマンドリファレンスをご覧ください。

- コマンドリファレンス： 運用・管理 / システム / ファームウェアの更新手順
- コマンドリファレンス： Web GUI / システム / ファイル管理

既存のAT-TQRシリーズの設定は、「初期状態からの設定」の手順5から設定を行ってください。

# AT-TQRシリーズの設定・登録 / AT-TQRシリーズの登録

## AT-TQRシリーズの登録

AT-TQRシリーズの設定が完了したら、設定したAT-TQRシリーズの設定画面にモバイルアプリから接続できるように、モバイルアプリにAT-TQRシリーズを登録します。
ここでは、モバイルアプリから前項目で設定したAT-TQRシリーズのWeb GUI画面にログインするまでの手順を説明します。
各設定項目は、お客様の設定した文字や値に置き換えてお読みください。

1. モバイルアプリをタップすると、Allied Telesisのロゴが表示されたウェルカム画面が数秒間表示されます。
2. 数秒後に「Add AP Device」画面に切り替わります。
3. 「Join an existing device」をタップします。

   > Note

   > > 「First-time Setup」はタップしないでください。本バージョンでは未サポートです。

4. 「AP Login」画面が表示されます。
   - SSID欄に「Allied_Telesis_Wave_Control」と入力します。
   - Security Key欄に「AlliedTelesisWaveControl」と入力します。
   - IP Address欄に「192.168.1.1」と入力します。
   - 「Connect」ボタンをタップします。

   > Note

   > > 「Scan QR Code」をタップするとモバイル端末のカメラが起動し、モバイルアプリ用に設定したVAPのQRコードを読み込むことで、SSID欄とSecurity Key欄が自動で入力されます。

5. 接続に成功すると「Login To AP」画面が表示されます。
   - Username欄に「manager」と入力します。
   - Password欄に「friend」と入力します。
   - 「Login」ボタンをタップします。
6. ログインに成功するとAT-TQRシリーズのダッシュボードが表示されます。

   > Note

   > > モバイルアプリで設定可能な項目と、AT-TQRシリーズのWeb GUIで設定可能な項目は異なります。
   > > 設定可能項目は「Web GUI 設定可能項目一覧」を参照ください。

## 登録済みAT-TQRシリーズへの接続

モバイルアプリにAT-TQRシリーズを登録するとBookmarkに登録され、次回のアプリ起動時は、ウェルカム画面の表示後に「Add AP Device」画面ではなく「Bookmark AP Devices」画面が表示されます。
接続したいプロファイル名の右上に表示されている3点メニューをタップし、表示されたメニューから「Connect to AP」をタップしてください。ログイン名とパスワードを入力し「Connect」ボタンをタップすると接続できます。

# Web GUI 設定可能項目 / Web GUI 設定可能項目一覧

モバイルアプリのWeb GUIから設定可能な項目とAT-TQRシリーズのWebGUIから設定可能な項目の一覧です。
モバイルアプリのWeb GUIから設定できない項目につきましては、AT-TQRシリーズのWeb GUIまたはコマンドラインインターフェースを使用して設定を行ってください。

メニュー | サブメニュー | コンテンツ | モバイルアプリ Web GUI | AT-TQRシリーズ Web GUI
--- | --- | --- | --- | ---
ダッシュボード |  | ポートステータス | 〇 | 〇
トラフィック情報 | 〇 | 〇
Top 10 アプリケーション | - | 〇
セキュリティーモニタリング | - | 〇
システム情報 | 〇 | 〇
かんたん設定 | かんたん接続 | IPv4/DHCP | 〇 | 〇
IPv4/固定IP | 〇 | 〇
IPv4/PPPoE | 〇 | 〇
IPv6/IPoE | 〇 | 〇
かんたんVPN | - | 〇
無線設定 |  | プロファイル | 〇 | 〇
MLOネットワーク | 〇 | 〇
クライアント | 〇 | 〇
近隣のアクセスポイント | 〇 | 〇
MACフィルタリング | 〇 | ○
無線管理 | セットアップ | スタート | - | 〇
ネットワーク | - | 〇
アクセスポイント | - | 〇
MACフィルター | - | ○
監視 | アクセスポイント | - | ○
クライアント | - | 〇
近隣のアクセスポイント | - | 〇
AWC管理 | AWC計算 | - | 〇
AWC計算結果適用 | - | 〇
スケジュール登録 | スケジュール登録 | - | 〇
ネットワークマップ |  | トポロジーマップ | - | 〇
セキュリティー | エンティティー | - | 〇
アプリケーション | - | 〇
ファイアウォール | - | 〇
NAT | - | 〇
QoS | - | 〇
侵入防御 | - | 〇
カスタムURLフィルター | - | 〇
IPsec | - | 〇
セキュリティーライセンス | アプリケーションコントロール | - | 〇
ネットワーク基本設定 | インターフェース管理 | IPv4 | 〇 | 〇
IPv6 | 〇 | 〇
統計カウンター | - | 〇
スタティック経路 | IPv4 | - | 〇
IPv6 | - | 〇
DNSリレー | - | 〇
DNSクライアント | - | 〇
ARPテーブル | - | 〇
IPv4 over IPv6 | - | 〇
ブリッジング | - | 〇
ボンディング | - | 〇
PPPoEパススルー | - | 〇
ダイナミックDNS | - | 〇
ネットワークサービス | DHCPサーバー | - | 〇
SMTPサーバー | - | 〇
ツール | - | 〇
RADIUSサーバー | - | 〇
RADIUSクライアント | 〇 | 〇
SNMP設定 | - | 〇
ダウンロードポータル | - | 〇
ユーザー管理 | 〇 | 〇
システム | 情報 | 〇 | 〇
ファイル管理 | - | 〇
ライセンス管理 | - | 〇
サービス管理 | HTTP/HTTPS | - | 〇
Telnet | - | 〇
SSH | - | 〇
監視 | - | 〇
日付と時刻 | - | 〇
ログ | - | 〇
トリガー | - | 〇
Pingポーリング | - | 〇
更新 | - | 〇
CLI | - | 〇

# 設定画面 / モバイルアプリ Web GUI

ここでは、モバイルアプリの各設定画面について説明します。

表 1
| ～・～ ウェルカム画面 ～・～ モバイルアプリをタップした際に数秒間表示されます。
| ～・～ ブックマーク画面 ～・～ 登録されている無線APのプロファイル一覧が表示されます。 Profile名の3点メニューをタップすると「Connect to AP」、「Edit」、「Delete」が表示されます。 該当の無線APにログインする場合は「Connect to AP」をタップします。 該当の無線APに接続するための情報を編集する場合は「Edit」をタップします。 該当の無線APをブックマークから削除する場合は「Delete」をタップします。 画面右下の「＋」ボタンをタップすると、無線AP登録画面 / 登録方法選択画面が表示され、無線APの追加が行えます。
| ～・～ 無線AP登録画面 / 登録方法選択 ～・～ 無線APを登録する画面です。登録が完了すると上述のブックマーク画面一覧に表示されます。 「First-time Setup」、「Join an existing device」ボタンが表示されます。 Note 「First-time Setup」は、本バージョンでは未サポートです。タップしないでください。 「Join an existing device」をタップすると無線APにログインするための設定画面が表示されます。
| ～・～ 無線AP登録画面 / 無線AP情報入力 ～・～ 無線APで作成したモバイルアプリ用のVAP情報を入力します。 「SSID」、「Security Key」、「IP Address」入力欄が表示されます。 モバイルアプリ用に作成したVAPのQRコードを読み込む場合は「Scan QR Code」ボタンをクリックします。SSID、Security Keyが自動で入力されます。 モバイルアプリ用に作成したVAPの「SSID」を入力します。 モバイルアプリ用に作成したVAPの「Security Key」を入力します。 無線APに設定している「IP Address」を入力します。工場出荷時状態は「192.168.1.1」です。 入力完了後に「Connect」ボタンをタップすると、無線APのダッシュボード画面が表示されます。
| ～・～ 無線APログイン画面 ～・～ 登録した無線APのWebGUIにログインするための画面です。 ブックマーク画面に登録されている無線APの右上の3点ポイントをタップし表示されたメニューから「Connect to AP」をタップすると表示されます。 「Username」にユーザー名を入力します。 「Password」にパスワードを入力します。 ユーザー名とパスワードを入力後に「Login」ボタンをタップすると、無線APのダッシュボード画面が表示されます。
| ～・～ 無線AP編集画面 ～・～ 登録した無線APのプロファイル情報の編集を行うための画面です。 ブックマーク画面に登録されている無線APの右上の3点ポイントをタップし表示されたメニューから「Edit」をタップすると表示されます。 Profile：プロファイル名を編集します。 Username：ユーザー名を編集します。 Password：パスワードを編集します。 SSID：SSIDを編集します。 SSID Password：セキュリティーキーを編集します。 IP Address：IPアドレスを変更します。
| ～・～ メニュー ～・～ 無線APにログイン後、画面左上に表示されている3線ボタンをタップすると、メニューが表示されます。 各メニューでの設定項目の注意事項や詳細については、お使いのAT-TQRシリーズのコマンドリファレンスを参照ください。 Note 各メニューの括弧書き部分は、AT-TQRシリーズのコマンドリファレンスの該当箇所を記載しています。 ダッシュボード（Web GUI / ダッシュボード）： 各種情報を要約して表示するWeb GUIのホーム画面が表示されます。ダッシュボードではポートステータス、トラフィック情報、システム情報の確認が行えます。 かんたん設定 / かんたん接続（Web GUI / かんたん設定）： 「かんたん接続」画面では、必要な情報を入力するだけで端末型インターネット接続の設定を行えます。 無線設定（Web GUI / 無線設定）： 無線設定画面では接続している無線APの無線機能の設定、管理を行えます。 ネットワーク基本設定 / インターフェース管理（Web GUI / ネットワーク基本設定 / インターフェース管理）： インターフェースの状態確認と設定変更を行えます。 ユーザー管理（Web GUI / ユーザー管理）： ユーザー管理画面では、Web GUIにログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行えます。 システム（Web GUI / システム）： 接続している無線APとWeb GUIの基本的な情報を確認できます。