[index] Allied Telesis Wave Connect 設定ガイド

# AT-TQRシリーズの登録方法 / 登録方法の概要

AT-TQRシリーズをモバイルアプリに登録する方法は2通りあり、ADD AP Device 画面の「First-time Setup」または「Join an existing device」をタップして登録を行います。

名称 | 説明
--- | ---
First-time Setup | ご購入後の初期状態（未接続・未設定の状態）またはAMFクリーン状態のAT-TQRシリーズを登録する場合に使用します。本機能を使用すると、初回セットアップに必要な無線設定が自動的に構成されるため、AT-TQRシリーズ側で設定を行うことなくモバイルアプリに登録できます。
Join an existing device | 運用中のAT-TQRシリーズ、または初期状態（未接続・未設定の状態）もしくはAMFクリーン状態のAT-TQRシリーズを登録する場合に使用できます。本機能を使用するには、AT-TQRシリーズ側でモバイルアプリ接続用の設定を事前に行う必要があります。

> Note

> > AW+ 5.5.6-0.3以降で、ご購入後の初期状態（未接続・未設定の状態）またはAMFクリーン状態のAT-TQRシリーズを登録する場合は、初期設定無線ネットワークを使用して登録を行う「First-time Setup」の使用を推奨します。

> Note

> > 使用中のAT-TQRシリーズを工場出荷状態に戻す方法は、お使いのAT-TQRシリーズ コマンドリファレンスの erase factory-defaultコマンドを参照してください。

### First-time Setupを使用した登録手順

> Note

> > 詳細は初期状態からの設定（AW+ 5.5.6-0.3以降）をご覧ください。

1. ご購入後の初期状態（未接続・未設定の状態）、またはAMFクリーン状態のAT-TQRシリーズを用意
2. スイッチとAT-TQRシリーズの有線ポート1を接続しリンクアップ状態を確認
3. First-time Setup機能を使用してモバイルアプリに登録
   3-1. AT-TQRシリーズのシリアル番号を入力
   3-2. コマンドラインインターフェースとWeb GUI共通のユーザー名とパスワードを設定
   3-3. SSID、WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定
4. 利用開始

### Join an existing deviceを使用した登録手順

#### 運用中のAT-TQRシリーズを登録する場合

> Note

> > 詳細は運用中のAT-TQRシリーズの登録をご覧ください。

1. AT-TQRシリーズのWeb GUIにログイン
2. AT-TQRシリーズにモバイルアプリ接続用のプロファイルを作成しVAPに登録
   2-1. 無線プロファイル（ネットワーク）を作成
   2-2. VAPに無線プロファイルを登録
   2-3. 設定適用
   2-4. 設定保存
3. Join an existing device機能を使用してモバイルアプリに登録
   3-1. SSID、WPAパーソナルのセキュリティーキー、IPアドレスを入力
   3-2. ユーザー名、パスワードを入力
4. 利用開始

#### 初期状態またはAMFクリーン状態のAT-TQRシリーズを登録する場合

> Note

> > 詳細は初期状態からの設定（AW+ 5.5.6-0.2対象）をご覧ください。

1. 設定用PCを有線ポート1に接続しAT-TQRシリーズを起動
   1-1. 設定用PCにIPアドレス（192.168.1.2 ～ 192.168.1.254）とネットマスク（255.255.255.0）を設定
   1-2. 設定用PCからAT-TQRシリーズのWeb GUIにログイン
2. AT-TQRシリーズにモバイルアプリ接続用のプロファイルを作成しVAPに登録
   2-1. 無線プロファイル（ネットワーク）を作成
   2-2. VAPに無線プロファイルを登録
   2-3. 設定適用
   2-4. 設定保存
3. Join an existing device機能を使用してモバイルアプリに登録
   3-1. SSID、WPAパーソナルのセキュリティーキー、IPアドレスを入力
   3-2. ユーザー名、パスワードを入力
4. 利用開始