[index] Allied Telesis Wave Connect 設定ガイド

# AT-TQRシリーズの登録方法 / 初期状態からの設定（AW+ 5.5.6-0.2対象）

### AT-TQRシリーズの設定

ここでは、AT-TQRシリーズのご購入後の初期状態（未接続・未設定の状態）、またはAMFクリーン状態で自動生成される初回無線セットアップ用設定を利用して、AT-TQRシリーズをモバイルアプリに登録する手順を説明します。

> Note

> > 本手順は、AW+ 5.5.6-0.2を対象とした説明です。
> > AW+ 5.5.6-0.3以降でも本手順で登録可能ですが、初期状態からの設定（AW+ 5.5.6-0.3以降）の手順を使用することを推奨します。

初回起動時（未接続・未設定の状態）に AMFネットワークが未検出の場合、AT-TQRシリーズには一時的に IPアドレス 192.168.1.1 が自動設定され、Webサーバー機能も有効化されます。以下の手順に従って Web GUIに接続し、設定を行ってください。

1. 設定用PCを有線ポート1に接続しAT-TQRシリーズを起動します。
2. 起動完了後、AMFネットワーク未検出時の拡張動作によって、有線ポート1とすべてのVAPが所属するVLAN対応ブリッジ「br0」にIPアドレス 192.168.1.1 が設定され、Webサーバー機能が有効化されます。
3. 設定用PCに 192.168.1.2 ～ 192.168.1.254 の範囲のIPアドレス（ネットマスクは 255.255.255.0）を固定設定します。
4. 設定用PC上でWebブラウザーを起動し、https://192.168.1.1 にアクセスします。
   AMFネットワーク未検出時の拡張動作が完了するまでには多少時間がかかりますので、アクセスできなかった場合は少し時間をおいてからもう一度お試しください。
5. ログイン画面が表示されますので、デフォルトのユーザー名 manager、パスワード friend でログインします。
6. メニュー欄から「無線設定」をクリックします。
7. 「プロファイルタブ」をクリックします。
8. 「+ ネットワーク追加」ボタンをクリックします。
9. 「新しいネットワーク」の画面が表示されます。
   - 「SSID」欄にモバイルアプリ接続用のSSIDを入力します。ここでは「Allied_Telesis_Wave_Connect」と仮定します。
   - 「説明」欄にネットワークの概要を入力します。ここでは「モバイルアプリ」と仮定します。本項目は必須ではありませんが、入力しておくことでネットワークリストの説明に表示されるので入力しておくことをお勧めします。
   - 「セキュリティー」欄のドロップダウンリストから「WPA パーソナル」を選択します。

     > Note

     > > WPAパーソナル以外は選択しないでください。

   - 「キー」欄にWPAパーソナルのセキュリティーキーを入力します。ここでは「AlliedTelesisWaveConnect」と仮定します。
   - 「保存」ボタンをクリックします。
10. 「プロファイル」画面に戻り、中央列の無線1部分にスクロールします。
11. 無線1が無効になっている場合、「無線1」の3点メニューをクリックし「無線編集」をクリックします。
12. 「無線 1 設定」の「基本設定」画面が表示されます。
    - 「無線送信の状態」欄のボタンをクリックし有効にします。
    - 「適用」ボタンをクリックします。
13. 「無線1」の3点メニューをクリックし「VAPの編集」をクリックします。
14. 「VAPの編集」画面が表示されます。
    - モバイルアプリ接続用のVAPを選択します。ここでは「VAP5」に設定すると仮定します。
    - VAP5の「ネットワーク」欄をクリックし、手順9で追加した「Allied_Telesis_Wave_Connect」を選択します。「有効」ボタンは自動で有効に設定されます。
    - 「保存」ボタンをクリックします。
15. 無線1のボックスにVAP5が追加されます。
16. 無線設定欄右上の「設定適用」ボタンをクリックします。「無線設定」のタイトルの下に適用状態が表示されます。
    「設定適用完了しました」のメッセージが表示されたら次の手順に進んでください。
17. 設定画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
18. 以上で、AT-TQRシリーズ側の設定は完了です。

### AT-TQRシリーズの登録

AT-TQRシリーズの設定が完了したらモバイルアプリからWeb GUI画面へ接続できるようAT-TQRシリーズをモバイルアプリに登録します。
ここでは、AT-TQRシリーズのWeb GUIにログインするまでの手順を説明します。

| 1. モバイルアプリをタップすると、Allied Telesisのロゴが表示されたウェルカム画面が数秒間表示されます。
| 2. 画面右下に表示されている「＋」ボタンをタップします。
| 3. 「Add AP Device」画面に切り替わります。 3-1. 「Join an existing device」をタップします。
| 4. 「AP Login」画面が表示されます。 4-1. SSID欄に「Allied_Telesis_Wave_Connect」と入力します。 4-2. Security Key欄に「AlliedTelesisWaveConnect」と入力します。 4-3. IP Address欄に「192.168.1.1」と入力します。 4-4. 「Connect」ボタンをタップします。 Note 「Scan QR Code」をタップするとモバイル端末のカメラが起動し、モバイルアプリ用に設定したVAPのQRコードを読み込むことで、SSID欄とSecurity Key欄が自動で入力されます。
| 5. 接続に成功すると「Login To AP」画面が表示されます。 5-1. Username欄に「manager」と入力します。 5-2. Password欄に「friend」と入力します。 5-3. 「Login」ボタンをタップします。
| 6. ログインに成功するとAT-TQRシリーズのダッシュボードが表示されます。 Note モバイルアプリで設定可能な項目と、AT-TQRシリーズのWeb GUIで設定可能な項目は異なります。設定可能な項目については「Web GUI 設定可能項目一覧」を参照してください。