[index] Allied Telesis Wave Connect 設定ガイド

# 設定画面 / モバイルアプリ Web GUI

ここでは、モバイルアプリの各設定画面について説明します。

| ～・～ ウェルカム画面 ～・～ モバイルアプリをタップした際に数秒間表示されます。
| ～・～ ブックマーク画面 / Bookmark AP Devices ～・～ 登録されているAT-TQRシリーズのプロファイル一覧が表示されます。 Profile名の3点メニューをタップすると「Connect to AP」、「Edit」、「Delete」が表示されます。 Connect to AP：該当のプロファイルのWeb GUIに接続・ログインします。接続・ログインに成功するとダッシュボード画面が表示されます。 Edit：該当のプロファイル情報を編集します。 Delete：該当のプロファイルをブックマークから削除します。 「＋」ボタン：AT-TQRシリーズ登録画面 / 登録方法選択画面が表示され、AT-TQRシリーズの追加が行えます。 Note 本設定画面はプロファイルが登録されている画面となります。プロファイルが登録されていない場合は、ブックマークが存在しない旨のメッセージと画面右下に「＋」ボタンが表示されます。
| ～・～ ブックマーク画面 / Bookmark AP Devices / Edit ～・～ ブックマークに登録されているプロファイル名の変更や、AT-TQRシリーズでモバイルアプリ接続用の各種情報を更新した場合に本画面で設定変更を行います。 ブックマーク画面に登録されているAT-TQRシリーズの右上の3点メニューをタップし表示されたメニューから「Edit」をタップすると表示されます。 Profile：プロファイル名を入力します。 Username：ユーザー名を入力します。 Password：パスワードを入力します。 SSID：SSIDを入力します。 SSID Password：WPAパーソナルのセキュリティーキーを入力します。 IP Address：IPアドレスを入力します。 Save：変更の保存をします。
| ～・～ AT-TQRシリーズ登録画面 / Add AP Device ～・～ AT-TQRシリーズを登録する画面です。登録が完了すると上述のブックマーク画面一覧に表示されます。 「First-time Setup」、「Join an existing device」ボタンが表示されます。 詳細は登録方法の概要をご覧ください。
| ～・～ AT-TQRシリーズ登録画面（First-time Setup） / Connect to AP ～・～ AT-TQRシリーズのシリアル番号を入力します。 Serial Number: AT-TQRシリーズのシリアル番号を入力します。シリアル番号はAT-TQRシリーズ本体の背面に貼り付けられています。 Scan Barcode: AT-TQRシリーズに貼り付けられているQRコードを読みこむとシリアル番号欄に自動で入力されます。 Connect: タップするとAT-TQRシリーズへの接続を試みます。
| ～・～ AT-TQRシリーズ登録画面（First-time Setup） / Change AP Username and Password ～・～ AT-TQRシリーズのユーザー名とパスワードを変更します。 Note ユーザー名、パスワードはAT-TQRシリーズのコマンドラインインターフェースやWeb GUIで使用しているものと共通の情報になりますので忘れないよう注意してください。 Username: デフォルトのユーザー名「manager」を変更します。 Note ユーザー名は1～64文字で指定します。使用できる文字は半角英数字と指定の半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > @ _）です。先頭文字は英字、またはプラス「+」を除く半角記号にしてください。英字の大文字・小文字は区別されます。また、「root」「daemon」「nobody」「sshd」「httpd」「tss」は予約済みのため使用できません。 Password: デフォルトのパスワード「friend」を変更します。 Note パスワードは1～32文字で指定します。使用できる文字は半角英数字と指定の半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | ~ } ）です。英字の大文字・小文字は区別されます。 Confirm Password: Password設定欄で設定したパスワードの再入力を行います。 Submit: 変更を一時保存し次の設定画面「Change Wi-Fi Name and Password」に移動します。
| ～・～ AT-TQRシリーズ登録画面（First-time Setup） / Change Wi-Fi Name and Password ～・～ 次回以降、モバイルアプリからAT-TQRシリーズに接続するためのSSID、WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定します。 SSID: AT-TQRシリーズに接続するためのSSIDを入力します。 Security Key: WPAパーソナルのセキュリティーキーを入力します。 IP Address: AT-TQRシリーズのbr0に設定されているIPアドレスが表示されます（設定変更は不可）。 Submit: 変更をAT-TQRシリーズに適用します。適用が完了するとダッシュボード画面が表示されます。
| ～・～ AT-TQRシリーズ登録画面（Join an existing device） / AP Login ～・～ AT-TQRシリーズで作成したモバイルアプリ接続用の各種情報を入力します。 SSID：SSIDを入力します。 Security Key：WPAパーソナルのセキュリティーキーを入力します。 IP Address：IPアドレスを入力します。 Scan QR Code：AT-TQRシリーズのWeb GUIのVAP欄で表示、またはダウンロードした画像のQRコードを読み込みます。SSID、Security Keyが自動で入力されます。 Connect：タップするとAT-TQRに接続します。接続に成功すると「Login to AP」画面が表示されます。
| ～・～ AT-TQRシリーズ登録画面（Join an existing device） / Login To AP ～・～ AT-TQRシリーズに設定しているログイン情報を入力します。 Username：AT-TQRシリーズに設定しているユーザー名を入力します。 Password：AT-TQRシリーズに設定しているパスワードを入力します。 Login：タップするとAT-TQRシリーズのWeb GUIにログインを試みます。ログインに成功するとダッシュボード画面が表示されます。
| ～・～ Web GUI メニュー ～・～ AT-TQRシリーズにログイン後、画面左上に表示されている3線ボタンをタップすると、メニューが表示されます。 各メニューでの設定項目の注意事項や詳細については、お使いのAT-TQRシリーズのコマンドリファレンスを参照ください。 Note 各メニューの括弧書き部分は、AT-TQRシリーズのコマンドリファレンスの該当箇所を記載しています。 ダッシュボード（Web GUI / ダッシュボード）： 各種情報を要約して表示するWeb GUIのホーム画面が表示されます。ダッシュボードではポートステータス、トラフィック情報、システム情報の確認が行えます。 かんたん設定 / かんたん接続（Web GUI / かんたん設定）： 「かんたん接続」画面では、必要な情報を入力するだけで端末型インターネット接続の設定を行えます。 無線設定（Web GUI / 無線設定）： 無線設定画面では接続しているAT-TQRシリーズの無線機能の設定、管理を行えます。 ネットワーク基本設定 / インターフェース管理（Web GUI / ネットワーク基本設定 / インターフェース管理）： インターフェースの状態確認と設定変更を行えます。 ユーザー管理（Web GUI / ユーザー管理）： ユーザー管理画面では、Web GUIにログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行えます。 システム（Web GUI / システム）： 接続しているAT-TQRシリーズとWeb GUIの基本的な情報を確認できます。