[index] Allied Telesis Wave Connect 設定ガイド

# Web GUI 設定可能項目 / Web GUI 設定可能項目一覧

モバイルアプリのWeb GUIから設定可能な項目とAT-TQRシリーズのWeb GUIから設定可能な項目の一覧です。
モバイルアプリのWeb GUIから設定できない項目につきましては、AT-TQRシリーズのWeb GUIまたはコマンドラインインターフェースを使用して設定を行ってください。

メニュー | サブメニュー | コンテンツ | モバイルアプリ Web GUI | AT-TQRシリーズ Web GUI
--- | --- | --- | --- | ---
ダッシュボード |  | ポートステータス | 〇 | 〇
トラフィック情報 | 〇 | 〇
Top 10 アプリケーション | - | 〇
セキュリティーモニタリング | - | 〇
システム情報 | 〇 | 〇
かんたん設定 | かんたん接続 | IPv4/DHCP | 〇 | 〇
IPv4/固定IP | 〇 | 〇
IPv4/PPPoE | 〇 | 〇
IPv6/IPoE | 〇 | 〇
かんたんVPN | - | 〇
無線設定 |  | プロファイル | 〇 | 〇
MLOネットワーク | 〇 | 〇
クライアント | 〇 | 〇
近隣のアクセスポイント | 〇 | 〇
MACフィルタリング | 〇 | ○
無線管理 | セットアップ | スタート | - | 〇
ネットワーク | - | 〇
アクセスポイント | - | 〇
MACフィルター | - | ○
監視 | アクセスポイント | - | ○
クライアント | - | 〇
近隣のアクセスポイント | - | 〇
AWC管理 | AWC計算 | - | 〇
AWC計算結果適用 | - | 〇
スケジュール登録 | スケジュール登録 | - | 〇
ネットワークマップ |  | トポロジーマップ | - | 〇
セキュリティー | エンティティー | - | 〇
アプリケーション | - | 〇
ファイアウォール | - | 〇
NAT | - | 〇
QoS | - | 〇
侵入防御 | - | 〇
カスタムURLフィルター | - | 〇
IPsec | - | 〇
セキュリティーライセンス | アプリケーションコントロール | - | 〇
ネットワーク基本設定 | インターフェース管理 | IPv4 | 〇 | 〇
IPv6 | 〇 | 〇
統計カウンター | - | 〇
スタティック経路 | IPv4 | - | 〇
IPv6 | - | 〇
DNSリレー | - | 〇
DNSクライアント | - | 〇
ARPテーブル | - | 〇
IPv4 over IPv6 | - | 〇
ブリッジング | - | 〇
ボンディング | - | 〇
PPPoEパススルー | - | 〇
ダイナミックDNS | - | 〇
ネットワークサービス | DHCPサーバー | - | 〇
SMTPサーバー | - | 〇
ツール | - | 〇
RADIUSサーバー | - | 〇
RADIUSクライアント | 〇 | 〇
SNMP設定 | - | 〇
ダウンロードポータル | - | 〇
ユーザー管理 | 〇 | 〇
システム | 情報 | 〇 | 〇
ファイル管理 | - | 〇
ライセンス管理 | - | 〇
サービス管理 | HTTP/HTTPS | - | 〇
Telnet | - | 〇
SSH | - | 〇
監視 | - | 〇
日付と時刻 | - | 〇
ログ | - | 〇
トリガー | - | 〇
Pingポーリング | - | 〇
更新 | - | 〇
CLI | - | 〇