[index] Allied Telesis Wave Connect 設定ガイド

# AT-TQRシリーズの登録方法 / 初期状態からの設定（AW+ 5.5.6-0.3以降）

### AT-TQRシリーズの設定

ここでは、AT-TQRシリーズのご購入後の初期状態（未接続・未設定の状態）、またはAMFクリーン状態で自動生成される初期設定無線ネットワークを利用して、AT-TQRシリーズをモバイルアプリに登録する手順を説明します。
初期設定無線ネットワークとは、AT-TQRシリーズを初回設定するために一時的に自動生成されるWi-Fiです。

> Note

> > 初期設定無線ネットワークで確立されるWi-Fi接続は、初回設定のための一時的な接続になります。モバイルアプリ終了時に自動的に切断されるため、継続して無線接続を利用する場合は、無線端末の［設定］>［Wi-Fi］ から手動で再接続してください。

> Note

> > AMFクリーン状態の詳細はAT-TQRシリーズ コマンドリファレンスの「AMF / 応用 / AMFクリーン化手順」を参照してください。

1. スイッチとAT-TQRシリーズの有線ポート1を接続します。
2. AT-TQRシリーズの起動が完了しリンクアップすると、初期設定無線ネットワークの設定が生成されます。
3. 以上で、AT-TQRシリーズ側の準備は完了です。

#### 初期設定無線ネットワーク

> Note

> > 初期設定無線ネットワークは、本製品がご購入時状態（AMFクリーン状態）であり、AMFネットワークが検出されずAMFオートリカバリーが実行されていないこと、クラウド管理型プラットフォームとの接続およびDHCPオプション43（ベンダー固有情報）の受信が行われていないこと、ならびにeth1インターフェースがリンクアップしていることを条件として生成される一時的なネットワークです。

> Note

> > 初期設定無線ネットワークは、ユーザーがAT-TQRシリーズのCLIまたはWeb GUIにログインした場合、AT-TQRシリーズがAT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）や無線LANコントローラーの管理下に入った場合、またはモバイルアプリからAT-TQRシリーズに無線設定が適用された場合に自動的に削除され、その際、初期設定無線ネットワーク、vap1.15のIPアドレス、およびDHCPプールが削除されるとともに、vap1.15はブリッジ「0」（br0）へ再所属し、無線1およびDHCPサーバーが無効化されます。

SSID（ネットワーク名） | TQ-Initial-Setup-xxxxxxxx（xxxxxxxxの部分は機器ごとに異なります）
セキュリティー | WPA2パーソナル
セキュリティーキー | 機器ごとに異なります
無線 | 無線1（2.4GHz）有効
VAP番号 | 15（ブリッジには所属しない） Note AT-TQ3403-RのVAP番号は「7」になります。
AT-TQRシリーズ（初期設定用VAP：vap1.15）のIPアドレス | 192.168.255.1/24 Note AT-TQ3403-Rの初期設定用VAPは「vap1.7」になります。
DHCPサーバー | 有効
DHCPプール | 192.168.255.2 - 192.168.255.10

### AT-TQRシリーズの登録

AT-TQRシリーズの準備が完了したら、モバイルアプリからAT-TQRシリーズのWeb GUI画面に接続できるよう、モバイルアプリへ登録します。
ここでは、AT-TQRシリーズのWeb GUIにログインするまでの手順を説明します。

| 1. モバイルアプリをタップすると、Allied Telesisのロゴが表示されたウェルカム画面が数秒間表示されます。
| 2. 画面右下に表示されている「＋」ボタンをタップします。
| 3. 「Add AP Device」画面に切り替わります。 3-1. 「First-time Setup」をタップします。
| 4. 「Connect to AP」画面が表示されます。 4-1. Serial Number欄にお使いのAT-TQRシリーズのシリアル番号を入力します。 シリアル番号はAT-TQRシリーズ本体の背面に貼り付けられています。 4-2. 「Connect」ボタンをタップします。 Note 「Scan Barcode」をタップするとモバイル端末のカメラが起動します。本体に貼り付けられているシリアル番号を写すとSerial Number欄に自動で入力されます。
| 5. 接続に成功すると「Change AP Username and Password」画面が表示されます。 AT-TQRシリーズに初期設定されている管理者アカウントのユーザー名「manager」とパスワード「friend」の変更を行います。コマンドラインインターフェースやWeb GUIと共通の情報になりますので忘れないよう注意してください。 5-1. Username欄にユーザー名を入力します。 Note ユーザー名は1～64文字で指定します。使用できる文字は半角英数字と指定の半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > @ _）です。先頭文字は英字、またはプラス「+」を除く半角記号にしてください。英字の大文字・小文字は区別されます。また、「root」「daemon」「nobody」「sshd」「httpd」「tss」は予約済みのため使用できません。 Note 本設定画面ではユーザー名に「manager」を指定することはできません。ユーザー名として「manager」を引き続き使用する場合は、Web GUIのユーザー管理画面で新規ユーザーとしてmanagerを追加登録してください。 5-2. Password欄にパスワードを入力します。 Note パスワードは1～32文字で指定します。使用できる文字は半角英数字と指定の半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | ~ } ）です。英字の大文字・小文字は区別されます。 5-3. Confirm Password欄にPassword欄で入力したパスワードと同じパスワードを入力します。 5-4. 「Submit」ボタンをタップします。
| 6. 「Change Wi-Fi Name and Password」画面が表示されます。 モバイルアプリからAT-TQRシリーズに接続するためのSSID、WPAパーソナルのセキュリティーキー、IPアドレスを設定します。 6-1. SSID欄に次回以降にAT-TQRシリーズに接続するためのSSID（ネットワーク名）を1～32文字の半角英数記号（大文字小文字を区別）で入力します。 6-2. Security Key欄にWPAパーソナルのセキュリティーキーを8～63文字の半角英数記号（大文字小文字を区別）で入力します。 6-3. IP Address欄には、AT-TQRシリーズのbr0に設定されているIPアドレス 192.168.1.1が自動で入力され変更はできません。 6-4. 「Submit」ボタンをタップします。手順5、手順6の設定がAT-TQRシリーズに保存されます。
| 7. 手順6の保存後にAT-TQRシリーズのダッシュボードが表示されます。 Note モバイルアプリで設定可能な項目と、AT-TQRシリーズのWeb GUIで設定可能な項目は異なります。設定可能な項目については「Web GUI 設定可能項目一覧」を参照してください。