[index] AT-TQ7403 リファレンスマニュアル

# 管理画面へのアクセス / 設定の準備

### 設定環境

本製品の設定はWebブラウザーから行います。下記のWebブラウザーがインストールされたコンピューターを用意してください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > Webブラウザーのキャッシュの影響によって管理画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、キャッシュをクリアしてください。

また、ご購入時のIPアドレス、管理者のUser IDとPasswordは下記の通りです。

- IPアドレス： 192.168.1.230
- User ID： manager
- Password： friend

> Note

> > IPアドレスは、ご購入時の設定ではDHCPサーバーから取得する設定にされています。「設定 / システム」の「通信」画面で「IPアドレスの取得」を「スタティックIP」に変更した場合のデフォルト設定が「192.168.1.230」となります。

> Note

> > PORT1/POEポート（100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-Tポート）は、MDI/MDI-X自動認識機能を持ちます。ACアダプター（別売）をご使用の場合は、本製品のPORT1/POEポートと設定用コンピューターを直接接続することができます。詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してください。

> Note

> > コンソールポート（CONSOLE）は未サポートです。

### コンピューターのIPアドレスの変更

設定用コンピューターのIPアドレスを、本製品のIPアドレスの設定に合わせて変更します。ここでは、Windows 11を使用する場合を例として説明します。

1. スタートアイコン（）をクリックした後のスタートメニューまたはタスクバーの検索ボックスに「コントロールパネル」と入力します。検索結果から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」項目から「ネットワークの状態とタスクの表示」リンクをクリックします。
2. 「イーサネット」リンクをクリックします。
3. 「プロパティ」ボタンをクリックします。
4. 「インターネット プロトコル バージョン4（TCP/IPv4）」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。
5. 「IPアドレス」と「サブネットマスク」に値を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
   「IPアドレス」には「192.168.1.xxx」（xxxは、1から254までの値）を、「サブネットマスク」には「255.255.255.0」を設定します。
   変更前のIPアドレスは、メモをとるなどして記録し、本製品の設定後に、もとの値に戻せるようにしてください。

   > Note

   > > 本製品のデフォルトIPアドレス「192.168.1.230」と重複しないように設定してください。

6. 「イーサネットのプロパティ」ウィンドウに戻ります。「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じてください。