[index] AT-TQ3403/AT-TQm3403 リファレンスマニュアル

# 監視 / 近隣AP

ここでは、本製品の周辺に存在する無線APの確認が行えます。
本機能を使用する場合は、「設定 / 無線LAN」の「各無線」/「詳細設定」画面の「近隣AP検出」を「有効」に設定します。

> Note

> > この機能を有効にすると、現在使用しているチャンネルを周期的に停止して、他のチャンネルをスキャンします。これは、無線APのサービスのパフォーマンスを若干低下させます。この機能を使用する必要がない場合は、無効化して運用することをおすすめいたします。

項目名 | 説明
--- | ---
「更新」ボタン | 最新の情報に更新します。

項目名 | 説明
--- | ---
MACアドレス | 検出した無線APのMACアドレスが表示されます。
検出されたチャンネル | 無線APのチャンネルが表示されます。
周波数帯（GHz） | 周波数帯が表示されます。
SSID | 検出した無線APのネットワーク名（SSID）が表示されます。
タイプ | 無線LANのモード「AP」、または「Adhoc」が表示されます。
信号強度 | 受信した信号の強さを4段階の棒グラフのアイコンで表示します。アイコンをポイントするとデシベル（dBm）を表示します。
セキュリティー | 検出した無線APのセキュリティーの状態が表示されます。