[index] AT-TQ3403/AT-TQm3403 リファレンスマニュアル

# 設定 / 有線ポート

ここでは、管理VLANタグの設定が行えます。
VLAN設定

項目名 | 説明
--- | ---
管理VLANタグ | 管理VLANの取り扱い方法を決めます。「有効」の場合、管理VLAN IDは指定したVLAN IDになります。「無効」の場合、管理VLAN IDは1になり、イーサネットポートで受信したタグなし通信パケットはVLAN ID 1として扱われます。 デフォルトは「無効」です。 Note 本設定と無線クライアントの通信パケットの扱い方に関して VAPにてVLAN ID 1が設定されているVAPに接続した時 ダイナミックVLANでVLAN ID 1が割り振られた時 AMFアプリケーションプロキシサーバー（AMF Security）でVLAN ID 1が割り振られて接続した時 無線クライアントが上記の3つの条件のいずれかで接続した時、本設定と管理VLAN IDの組み合わせにより無線クライアントとの通信パケットは以下の通り扱われます。 本設定が「無効」の場合、無線クライアントとの通信パケットはVLAN1タグなしとして扱われます。 本設定を「有効」かつ管理VLAN IDを1に設定した場合、無線クライアントとの通信パケットはVLAN1タグ付きとして扱われます。 本設定を「有効」かつ管理VLAN IDを1以外に設定した場合、無線クライアントとの通信パケットはVLAN1タグなしとして扱われます。
管理VLAN ID （管理VLANタグ有効時に表示） | 管理VLAN IDを1～4094で設定します。デフォルトは「1」です。