[index] AT-TQ5403・AT-TQm5403・AT-TQ5403e・AT-TQ1402・AT-TQm1402リファレンスマニュアル

# 監視 / ステータス

ここでは、システムや有線LAN、無線インターフェースの状態を確認できます。
== システム ==

項目名 | 説明
--- | ---
モデル | 製品名が表示されます。
ファームウェア・バージョン | 設定しているファームウェアのバージョンが表示されます。
ビルド日時 | ファームウェアのビルドされた日時が表示されます。
システム時刻 | 「設定 / システム」の「時刻」画面で設定した情報、またはNTPサーバーから取得した情報が表示されます。
起動からの経過時間 | 起動したときからの経過時間が表示されます。
設置環境 | AT-TQ5403eのみ対象 「設定 / 無線LAN」の「無線1」画面の「設置環境」で設定した情報が表示されます。
使用可能メモリ容量 | 残メモリー数が表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
IPアドレス | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
サブネットマスク | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
デフォルトゲートウェイ | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
DNSネームサーバー | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
管理VLAN ID | 「設定 / 有線LAN」画面の「VLAN設定」で設定した情報が表示されます。
オープンソースライセンス情報 | 「表示」ボタンをクリックすると、コンテンツ欄にオープンソースライセンスの情報が表示されます。

== 有線LAN　（AT-TQ1000番台対象） ==
== 有線LAN1　（AT-TQ5000番台対象） ==

項目名 | 説明
--- | ---
ステータス | 現在のステータス（アップ、ダウン）が表示されます。
リンクスピード | 現在の通信速度（10Mbps、100Mbps、1000Mbps）が表示されます。
デュプレックス | 現在のデュプレックスモード（全二重、半二重）が表示されます。
PoEモード | AT-TQ5000番台のみ対象 現在のPoEモード（IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、無し）が表示されます。「無し」はACアダプターを使用している際に表示されます。

== 有線LAN2　（AT-TQ5403・AT-TQm5403のみ対象） ==

項目名 | 説明
--- | ---
モード | 現在のポート設定（無効、スタティックLAG、カスケード）が表示されます。
ステータス | 現在のステータス（アップ、ダウン、-）が表示されます。 「アップ」は、スタティックLAG、またはカスケードの設定が有効でリンクが確立している状態です。 「ダウン」は、スタティックLAG、またはカスケードの設定は有効ですが、リンクが確立していない状態です。 「 - 」は、LAN2ポートのモードが無効の状態です。
リンクスピード | 現在の通信速度（10Mbps、100Mbps、1000Mbps、-）が表示されます。 「 - 」は、LAN2ポートのモードが無効、またはステータスがダウンの状態です。
デュプレックス | 現在のデュプレックスモード（全二重、半二重、-）が表示されます。 「 - 」は、LAN2ポートのモードが無効、またはステータスがダウンの状態です。

== 無線1、無線2、無線3　（AT-TQ5000番台対象） ==
== 無線1、無線2　（AT-TQ1000番台対象） ==

項目名 | 説明
--- | ---
MACアドレス | 無線インターフェースのMACアドレスが表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。
ステータス | 無線インターフェースのステータス（アップ、ダウン）が表示されます。
モード | 無線インターフェースの現在のモード（通信プロトコル）が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。 「無線1」は IEEE 802.11b/g、IEEE 802.11b/g/n 「無線2、無線3」は IEEE 802.11a、IEEE 802.11a/n/ac
運用チャンネル | 現在使用しているチャンネルが表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。
使用帯域幅 | 現在設定されている使用帯域幅が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「- MHz」が表示されます。
送信出力 | 現在設定されている送信出力が「最大、強、中、弱、最小」のいずれかで表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「- 」が表示されます。
DFS（無線2、無線3のみ表示） | DFSの状態が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。 DFSのステータス種別：
項目名 | 説明
--- | ---
IDLE | DFS対象外チャンネル（W52）で送受信しています。このチャンネルは気象レーダーの影響を受けません。
CAC | Channel Availability Check DFS対象チャンネル（W53、W56）で送受信を開始する前の、気象レーダー検出期間（1分間）です。気象レーダーが検出されなければ、ISMに移ります。
ISM | In-Service Monitoring DFS対象チャンネルで送受信しています。当該チャンネルで気象レーダーが検出されるとチャンネルを変更します。チャンネルの変更先がW52の場合はDFSステータスがIDLEに移り、チャンネルの変更先がW53またはW56の場合は、DFSステータスがCACに移ります。
OOC | Out Of Channels 「チャンネル候補」のすべてで気象レーダーと見なされる信号が検出されたため送受信を停止しています。30分間の送受信の停止後、CACに移ります。

下記項目は、「設定 / VAP/セキュリティー」（AT-TQ1000番台、AT-TQ5000番台）画面で設定した情報が表示されます。

項目名 | 説明
--- | ---
バーチャルアクセスポイント | バーチャルアクセスポイントのVAP（VAP0～VAP7）が表示されます。
ステータス | 該当VAP番号のステータス（アップまたはダウン）が表示されます。
MACアドレス | 該当VAP番号が持つMACアドレスが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。
VLAN ID | 該当VAP番号に設定されているVLAN IDが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。
SSID | 該当VAP番号に設定されているSSIDが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。
セキュリティー | 該当VAP番号に設定されているセキュリティーが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。