[index] AT-TQ5403・AT-TQm5403・AT-TQ5403e・AT-TQ1402・AT-TQm1402リファレンスマニュアル

# 設定 / MACアドレスリスト

特定のMACアドレスからの接続の許可または禁止を行うためのリストを作成します。

項目名 | 説明
--- | ---
フィルタータイプ | 指定したMACアドレスからの接続のみを許可する場合は「許可する」を選択します。指定したMACアドレスからの接続を禁止する場合は「ブロックする」を選択します。 デフォルトは、「ブロックする」です。
MACアドレス | フィルターを適用するMACアドレスを入力します。入力後、右横にある「追加」ボタンをクリックするとリストに追加されます。
「CSVから追加」ボタン | 複数または大量のMACアドレスを一度に登録する場合にCSVファイルを作成し追加します。 Note 作成したCSVファイルはAVM EXでも使用できます。また、AVM EXで使用してたCSVファイルを登録することも可能です。 1列目は次の3つの形式のいずれかでMACアドレスを入力します。 行の先頭に「#」を入力、または空欄の列は無視されます。 XX:XX:XX:XX:XX:XX XX-XX-XX-XX-XX-XX XXXX.XXXX.XXXX 2列目にはコメントを入力できます。 3列目以降は何も入力しないでください。
無線クライアントのリスト | 登録したMACアドレスのリストが表示されます。 リストからMACアドレスを削除する場合は、削除したいMACアドレスの右横に表示されているチェックボックスにチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。 リスト内のMACアドレスすべてを一括で削除する場合は、「無線クライアントのリスト」タイトルの右横に表示されているチェックボックスにチェックを入れ、すべてのMACアドレスがチェックされていることを確認し、「削除」ボタンをクリックします。