[index] AT-TQ5403・AT-TQm5403・AT-TQ5403e・AT-TQ1402・AT-TQm1402リファレンスマニュアル

# 管理画面へのアクセス / ログイン・日本語表示へ切り替え

> Note

> > インストール後、またはバージョンアップ後は、Webブラウザーのキャッシュを消去してください。

> Note

> > Webブラウザーのキャッシュを消去した場合は、Webブラウザーの再読み込みを行いログインし直してください。

> Note

> > （AT-TQ1000番台対象）ファームウェアバージョン 6.0.1-2.1以降をお使いの場合、工場出荷時設定のGUI表示は日本語となります。
> > ファームウェアバージョン 6.0.1-2.1以降にアップグレードした場合は、一度、工場出荷設定に初期化していただくことで日本語が表示されます。
> > 日本語・英語表示の切り替えは各ファームウェアバージョンに対応したリファレンスマニュアルをお読みの上、言語表示を切り替えてください。

1. 本製品と設定用コンピューターが正しく接続されていることを確認し、Webブラウザーを起動します。

   > Note

   > > ご購入時には、「IPアドレスの取得」が「DHCP」となっています。DHCPサーバーが存在しないネットワーク環境でこのIPアドレスにアクセスしてください。「設定 / システム」の「通信」画面で「IPアドレスの取得」を「スタティックIP」に変更できます。

   > Note

   > > 本製品のLAN/LAN1ポート（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポート）は、MDI/MDI-X自動認識機能を持ちます。ACアダプターをご使用の場合は、本製品のLAN/LAN1ポートと設定用コンピューターを直接接続することができます。詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してください。

2. Webブラウザーのアドレス欄に「http://192.168.1.230/」と入力し、「Enter」キーを押下します。
3. ログイン画面が表示されます。「ユーザーID」と「パスワード」を入力し「ログイン」ボタンをクリックします。
   ご購入時の「ユーザーID」は「manager」、「パスワード」は「friend」です。
   入力したパスワードは、「●」で表示されます。

   > Note

   > > 管理者（manager）の初期パスワードのまま運用しないでください。重大なセキュリティーホールとなる可能性があります。本手順完了後、「クイックツアー / 基本操作」の「管理者ユーザー名とパスワードを変更する」をご覧になり、パスワードの変更を行ってください。

4. ログインに成功すると「Monitoring」/「Status」の「System」画面が開きます。

   > Note

   > > 管理画面が開かないときはコンピューターのIPアドレスやプロキシの設定などのネットワーク設定を確認してください。

   > Note

   > > デフォルトでは、セッションタイムアウトは5分です。何も操作しない状態で5分が経過するとログイン画面に切り替わります。「設定 / システム」の「Web」ページで、「セッションタイムアウト」を変更できます。

   > Note

   > > デフォルトでは、同時にログインできるユーザーは5セッションです。「設定 / システム」の「Web」ページで、「最大セッション数」を変更できます。

5. メニュー欄から「Account」/「Language」をクリックします。Language設定画面がコンテンツ欄に表示されます。
6. ドロップダウンリストから「日本語（Japanese）」を選択し、「Save & Apply」ボタンをクリックします。
7. 数秒後に、日本語表示に切り替わります。
8. メニュー欄から「ログアウト」をクリックするとポップアップウィンドウが表示されるので「OK」ボタンをクリックし、ログアウトしてください。