[index] AT-TQ5403・AT-TQm5403・AT-TQ5403e・AT-TQ1402・AT-TQm1402リファレンスマニュアル

# 設定 / AWCプラグインのゼロタッチコンフィグとオートリカバリー

> Note

> > AT-Vista Manager EXのAWCプラグインを使用しないでオートリカバリーを行う場合は「設定 / AMFオートリカバリー」をご覧ください。

> Note

> > AT-TQ1402対象
> > AWC-SCLクラスター設定が有効のとき、無線LANコントローラーに管理されなくなります。ファームウェアバージョン6.0.1-7.1より工場出荷設定状態ではAWC-SCLクラスター機能が有効のため、AMFゼロタッチコンフィグ機能およびオートリカバリー機能が動作しません。
> > ゼロタッチコンフィグ機能およびオートリカバリー機能を利用するためには、AWC-SCLクラスター設定を無効化し、ネットワークに本製品を接続してください。

> Note

> > 本項目は、AlliedWare Plus機器のdiscoveryコマンドでAMFゲストノードの機器情報を取得する方法を「agent」に設定している場合の注意点を説明しています。
> > 「dynamic」で設定する場合は、本製品のファームウェアバージョン 6.0.2-0.1以前のリファレンスマニュアルを参照ください。

AT-Vista Manager EXにより、弊社スイッチやルーター/UTMなどのAMF（Autonomous Management Framework）対応製品で構成されるAMFネットワーク内に、本製品をゲストノードとして登録する場合、AT-Vista Manager EXのAWCプラグインが持つ下記機能を利用できます。

- ゼロタッチコンフィグ - 出荷時状態の無線APをAMFノードに接続するだけでAWCプラグインの管理下に登録する機能
- オートリカバリー - AWCプラグインの管理下にある無線APを同一機種に交換するだけで以前の設定を復元する機能

AWCプラグインのゼロタッチコンフィグおよびオートリカバリー機能を使用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

> Note

> > AMFゲストノードの設定については、AlliedWare Plus機器のコマンドリファレンスを参照ください。

> Note

> > AT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）の設定については、AT-Vista Manager EX リファレンスマニュアルを参照ください。

AMFネットワーク側

1. 本製品の管理用VLANをタグありVLANに設定している場合は、本製品の接続ポートでタグなしVLANもallow設定にされていること
2. 本製品がAMFノードにゲストノードとして設定されており、AMFゲストノードの機器情報取得方法が「agent（"discovery agent"コマンド）」に設定されていること

> Note

> > agent ("discovery agent"コマンド)の利用はAT-TQ5403/AT-TQm5403/AT-TQ5403eで利用可能です。AT-TQ1402/AT-TQm1402では利用できません。

AT-Vista Manager EX側

- 該当のAMFネットワークが管理対象に設定されている
- 各無線APに対応したAT-Vista Manager EXのバージョンを使用している
  対応バージョンは以下の通り
  - AT-TQ5403：　V.2.4.0 以降
  - AT-TQm5403：　V.2.5.1 以降
  - AT-TQ5403e：　V.3.0.0 以降
  - AT-TQ1402・AT-TQm1402：　V.3.0.2 以降

本製品側

- 使用するAT-Vista Manager EXがサポートしているファームウェアバージョンがインストールされている

> Note

> > AMFノードにて本製品のゲストクラスにユーザー名とパスワードを指定している場合は、本製品をゲストノードとして認識させるため、事前に、本製品個別のWeb設定画面でユーザー名とパスワードをゲストクラスに指定したものと同じに設定してください。

> Note

> > 本製品のIPアドレスの取得設定は「DHCP」、「スタティックIP」のどちらでもAWCゼロタッチコンフィグ・オートリカバリーは動作します。