[index] AT-TQ5403・AT-TQm5403・AT-TQ5403e・AT-TQ1402・AT-TQm1402リファレンスマニュアル

# 監視 / 統計

ここでは、有線LAN、無線LANのステータスや送受信パケット数、送受信バイト数の確認を行えます。
有線LAN、無線1、無線2、無線3　（AT-TQ5000番台対象）
有線LAN、無線1、無線2　（AT-TQ1000番台対象）

項目名 | 説明
--- | ---
インターフェース | 有線LAN1、有線LAN2、バーチャルアクセスポイントのVAP（VAP0～VAP7）が表示されます。
ステータス | 各インターフェースのステータス（アップまたはダウン）が表示されます。
受信総パケット数 | 各インターフェースにおける受信した総パケット数が表示されます。
受信総バイト数 | 各インターフェースにおける受信した総バイト数が表示されます。
送信総パケット数 | 各インターフェースにおける送信した総パケット数が表示されます。
送信総バイト数 | 各インターフェースにおける送信した総バイト数が表示されます。