[index] AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2 リファレンスマニュアル

# 監視 / 接続クライアント

ここでは、本製品に接続している無線クライアントの各種情報の確認が行えます。

項目名 | 説明
--- | ---
「更新」ボタン | 最新の情報に更新します。

項目名 | 説明
--- | ---
接続クライアント数 | 接続している無線クライアントの合計数が表示されます。
ステーション MACアドレス | 接続している無線クライアントのMACアドレスが表示されます。
IPv4アドレス | 接続している無線クライアントのIPv4アドレスが表示されます。IPv6アドレスを使用している場合は何も表示されません。
NetBIOS名 | 接続しているクライアントのNetBIOS名が表示されます。 NetBIOS名が取得できていない、または取得中の場合は「n/a」と表示されます。 Note 2バイト文字のNetBIOS名は表示されません。
SSID | どのSSIDで接続しているかが表示されます。
チャンネル | どのチャンネルで接続しているかが表示されます。
周波数帯（GHz） | 周波数帯が表示されます。
信号強度（dBm） | 信号の強さが表示されます。
レート（Mbps） | 送受信レート（Mbps）が表示されます。
切断する | 「切断する」ボタンをクリックすると該当のクライアントとの接続を切断します。